[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# smart-connect-profile

モード: 無線LANコントローラーモード --> SCプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

`(config-wireless)# [no] smart-connect-profile <1-65535>`

スマートコネクト共通設定（SCプロファイル）を編集するためのSCプロファイルモードに移動する。
このとき、指定したSCプロファイルがまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したSCプロファイルを削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | SCプロファイル番号

### 注意・補足事項

■ 作成可能なSCプロファイルの最大数は256。
■ AP共通設定（sc-profileコマンド）から参照されているSCプロファイルは削除できない。

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- smart-connect-profile（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- auto-discovery disable（SCプロファイルモード）
             +- description（SCプロファイルモード）
             +- key（SCプロファイルモード）
             +- sc-channel（SCプロファイルモード）
             +- ssid（SCプロファイルモード）

### 関連コマンド

sc-profile（APプロファイルモード）
show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）
show wireless sc-profile（非特権EXECモード）
show wireless smart-connect ap status（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G