[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip rip vrf database

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`> show ip rip vrf VRFNAME database [full]`

指定したVRFインスタンスに関連するRIPデータベースの情報を表示する。

### パラメーター

`VRFNAME` | VRFインスタンス名
`full` | 最適ではない経路も表示する

### 使用例

    awplus> show ip rip vrf blue database ↓
    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static
    C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
    Network Next Hop Metric From If Time
    Rc 192.168.30.0/24 1 vlan3
    R 192.168.45.0/24 192.168.30.1 2 192.168.30.1 vlan3 02:46

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip rip（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G