[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show linkmon probe

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`> show linkmon probe [NAME]`

リンク監視プローブの設定および最新の計測値を表示する。

### パラメーター

`NAME` | リンク監視プローブ名。省略時はすべてのプローブが対象となる

### 使用例

    awplus# show linkmon probe ↓
    Probe Name           : PROBE0
     Status              : enabled
     Type                : ICMP
     IP version          : IPv4
     Destination         : 172.16.0.1
     Egress Int          : tunnel0 (valid)
     Source              : 172.16.0.2 (valid)
     DSCP                : -
     Packet Size         : -
     Interval            : -
     Sample Size         : -
    Latest Metrics
     Latency             : 1ms
     Jitter              : 0ms
     Loss Rate           : 0.0%
     Consecutive Success : 100
    Probe Details
     Probes Sent         : 287
     Last Probe Sent     : 30 Mar 2018 11:38:58
     Last Probe Received : 30 Mar 2018 11:38:58

    Probe Name           : PROBE1
     Status              : enabled
     Type                : ICMP
     IP version          : IPv4
     Destination         : 172.16.0.3
     Egress Int          : tunnel1 (valid)
     Source              : 172.16.0.4 (valid)
     DSCP                : -
     Packet Size         : -
     Interval            : -
     Sample Size         : -
    Latest Metrics
     Latency             : 2ms
     Jitter              : 0ms
     Loss Rate           : 0.0%
     Consecutive Success : 100
    Probe Details
     Probes Sent         : 287
     Last Probe Sent     : 30 Mar 2018 11:38:58
     Last Probe Received : 30 Mar 2018 11:38:58

表 1
Probe Name | プローブ名
Status | プローブの状態。有効の場合、リンクがアップしていればプローブの送信を試みる。無効の場合、プローブは送信されない
Type | プローブ方式
IP version | 調査パケットのIPバージョン、IPv4もしくはIPv6
Destination | 調査パケットの送信先IPアドレス
Egress Int | 調査パケットの送出インターフェース
Source | 調査パケットの始点アドレス、もしくはインターフェース
DSCP | 調査パケットにセットするDSCP値
Packet Size | 調査パケットのサイズ
Interval | 調査パケットの送信間隔
Sample Size | レイテンシーとジッターの計算に使用する調査パケットの数（サンプル数）
Latest Metricsセクション
Latency | 直近のサンプル数の平均待ち時間
Jitter | 直近のサンプル数のサンプルに基づく平均ジッター
Loss Rate | 過去100回のプローブに基づいて失われたパケットの割合
Consecutive Success | 連続してプローブが成功した回数。状況により表示されるときとされないときがある
Consecutive Loss | 連続してプローブが失敗した回数。状況により表示されるときとされないときがある
Probe Detailsセクション
Probes Sent | 送信された調査パケットの数
Last Probe Sent | 最後に調査パケットを送信した時刻
Last Probe Received | 機器が最後に使用した時間

### 関連コマンド

destination（リンク監視プローブモード）
dscp（リンク監視プローブモード）
egress interface（リンク監視プローブモード）
enable（リンク監視プローブモード）
ip-version（リンク監視プローブモード）
ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon group（グローバルコンフィグモード）
sample-size（リンク監視プローブモード）
size（リンク監視プローブモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G