[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# application-proxy quarantine-vlan

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# application-proxy quarantine-vlan <1-4094>`

`(config)# no application-proxy quarantine-vlan`

AMFアプリケーションプロキシー機能の隔離アクションで使用する隔離VLANを指定する。
no形式で実行した場合は隔離VLANの設定を削除する。
初期設定は未指定。
隔離VLANが未指定の場合、隔離アクションは実行されない。

### パラメーター

`<1-4094>` | VLAN ID

### 注意・補足事項

■ AMFアプリケーションプロキシー機能の対応製品については、AMF応用編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- application-proxy quarantine-vlan（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
clear application-proxy threat-protection（特権EXECモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy threat-protection（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G