[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap neighbors

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`> show wireless ap [<1-65535>|all] neighbors [radio {1|2|3}]`

管理下APが検出した近隣アクセスポイントの情報を表示する。

> Note

> > AT-TQ6602のバージョン7.0.0-1.1では、本情報は表示されない。

### パラメーター

`<1-65535>` | AP登録番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPが検出した近隣アクセスポイントの情報だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべての管理下APを対象にする（省略時動作）
`radio {1|2|3}` | 無線インターフェース番号。本パラメーター指定時は指定した無線インターフェース上で検出した近隣アクセスポイントの情報だけを表示する。省略時はすべての無線インターフェースを対象にする

### 使用例

    awplus# show wireless ap neighbors ↓
    -----------------------------------------------------------------------------
    BSSID          ESSID                    R Ch  Sig AP    Detected            S
    Security Mode
    -----------------------------------------------------------------------------
    XXXX.XXXX.XXXX test1                    1 6   74  1     2025-12-12 15:09:09 R
    -
    XXXX.XXXX.XXXX test2                    1 13  59  1     2025-12-12 15:09:09 R
    -
    XXXX.XXXX.XXXX test3                    1 9   64  1     2025-12-12 15:09:09 R
    -

BSSID | 近隣アクセスポイントのBSSID（MACアドレス）
ESSID | 近隣アクセスポイントのESSID（SSID）
R | 近隣アクセスポイントを検出した管理下アクセスポイントの無線インターフェース
Ch | 使用チャンネル
Sig | 近隣アクセスポイントの信号強度（0 ～ 100 の範囲で表示）。この数値から95を引いた値が信号強度dBm値
AP | 近隣アクセスポイントを検出した管理下アクセスポイントのAP登録番号
Detected | 検出日時
S | 不正AP検出機能の判定結果。R （管理外）、M （管理下）のいずれか。不正AP検出機能が無効な場合、全て「-」（対象外）として表示される。
Security Mode | サポート対象外

### 注意・補足事項

■ 管理APよりESSIDの情報を受信できなかった場合、近隣アクセスポイントのESSIDの情報が (NULL) と表示されます。

### 関連コマンド

ap（無線LANコントローラーモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G