[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# nas message-authenticator

モード: RADIUSサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv)# nas A.B.C.D message-authenticator {auto|optional|required}`

`(config-radsrv)# no nas A.B.C.D message-authenticator`

指定したRADIUSクライアント（NAS）との通信におけるRADIUSパケット検証機能の動作モードを変更する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はauto。
RADIUSパケット検証機能とは、RADIUSパケット内のMessage-Authenticator属性の有無や内容をチェックすることにより、認証レスポンスの偽造による攻撃を防ぐ機能。

### パラメーター

`A.B.C.D` | RADIUSクライアント（NAS）のIPアドレス。nasコマンド（RADIUSサーバーモード）で登録済みのアドレスを指定する
`auto` | 最初に受信したAccess-Requestパケットにもとづいてモードを決定する。最初のAccess-RequestにMessage-Authenticator属性が含まれていた場合は required、それ以外の場合はoptionalとして動作する。初期設定
`optional` | Message-Authenticator属性を持たないAccess-Requestパケットでも許可する。ただし、無効なMessage-Authenticator属性を持つAccess-Requestパケットは破棄する
`required` | Message-Authenticator属性を持たない、あるいは無効なMessage-Authenticator属性を持つAccess-Requestパケットをすべて破棄する

### コマンドツリー

    radius-server local (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- nas message-authenticator（RADIUSサーバーモード）

### 関連コマンド

nas（RADIUSサーバーモード）
show radius local-server nas（非特権EXECモード）
show radius local-server statistics（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G