[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show atmf area

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf area [detail|summary] [NAME]`

AMFコントローラー、ローカルマスター、エリアゲートウェイノードの全般的な情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細情報を表示させたいときに指定する
`summary` | サマリー情報を表示させたいときに指定する
`NAME` | AMFエリア名

### 使用例

■ コントローラ上のすべてのAMFエリアを表示する

    SBx81# show atmf area ↓

      ATMF Area Information:

      * = Local area

      Area               Area   Local         Remote        Remote          Node
      Name               ID     Gateway       Gateway       Master          Count
    --------------------------------------------------------------------------------
    * area1              1      Reachable     N/A           N/A             1
      area2              2      Reachable     Reachable     Auth OK         2
      area3              3      Reachable     Reachable     Auth OK         2

      Area count:        3                             Area node count:     5

表 1
Area Name | エリア名
Area ID | エリアID
Node Name | ノード名
Local Gateway | ローカルゲートウェイ。Reachable、Unreachable、N/Aのいずれか
Remote Gateway | リモートゲートウェイ。Reachable、Unreachable、N/Aのいずれか
Remote Master | リモートマスター。Auth OK、Auth Start、N/Aのいずれか
Node Count | ノード数
Area count | エリア数
Area node count | 全エリアのノード数の合計

■ AMFエリアの詳細情報を表示する

    SBx81# show atmf area detail ↓

     ATMF Area Detail Information:

     Controller distance       : 0

     Controller Id             : 29
     Backup Available          : FALSE

     Area Name                 : area2
     Area Id                   : 2
     Gateway Node Name         : SBx81
     Gateway Node Id           : 29
     Gateway Ifindex           : 5001
     Masters Count             : 1
     Master Node Name          : SBx908a (382)
     Node Count                : 2

     Area Name                 : area3
     Area Id                   : 3
     Gateway Node Name         : SBx81
     Gateway Node Id           : 29
     Gateway Ifindex           : 16779009
     Masters Count             : 1
     Master Node Name          : SBx908b (382)
     Node Count                : 1

表 2
Controller distance | コントローラーからの距離（ホップ数）
Controller Id | コントローラーのノードID
Backup Available | バックアップが可能な状態か。FALSE、TRUEのいずれか
Area ID | エリアID
Gateway Node Name | エリアリンクまたはエリアバーチャルリンクの設定を行っているノードのノード名
Gateway Node Id | エリアリンクまたはエリアバーチャルリンクの設定を行っているノードのノードID
Gateway Ifindex | エリアリンクまたはエリアバーチャルリンクの設定を行っているノードのインターフェースインデックス
Masters Count | 対向エリアのローカルマスターの数
Master Node Name | 対向エリアのローカルマスターのノード名
Node Count | 対向エリア内のノード数

■ AMFエリアのサマリー情報を表示する

    SBx81# show atmf area summary  ↓

     ATMF Area Summary Information:

    Management Information
     Local IPv6 Address              : fd00:4154:4d46:1::15

    Area Information
     Area Name                       : area1(Local)
     Area ID                         : 1
     Area Master IPv6 Address        : -

     Area Name                       : area2
     Area ID                         : 2
     Area Master IPv6 Address        : fd00:4154:4d46:2::149

     Area Name                       : area3
     Area ID                         : 3
     Area Master IPv6 Address        : fd00:4154:4d46:3::f

     Area Name                       : area4
     Area ID                         : 100
     Area Master IPv6 Address        : fd00:4154:4d46:64::17
     Interface                       : vlink2000

表 3
Local IPv6 Address | エリア間通信用で内部的に使用する自身のAMFマネージメントアドレス
Area Name | エリア名
Area ID | エリアID
Area Master IPv6 Address | エリア間通信用で内部的に使用する対向エリアのAMFマネージメントアドレス
Interface | switchport atmf-linkコマンドで指定したVLAN IDまたはatmf virtual-linkコマンドで指定した仮想リンクのローカルID

■ area1のサマリー情報を表示する

    SBx81# show atmf area summary area1 ↓

     ATMF Area Summary Information:

    Management Information
     Local IPv6 Address              : fd00:4154:4d46:1::1d

    Area Information
     Area Name                       : area1 (Local)
     Area ID                         : 1
     Area Master IPv6 Address        : -

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはx900シリーズ、AT-DC2552XSではサポート対象外。

### 関連コマンド

atmf area id（グローバルコンフィグモード）
atmf controller（グローバルコンフィグモード）
atmf virtual-link（グローバルコンフィグモード）
switchport atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G