[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 3gpp-info

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# 3gpp-info MCC_MNC`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no 3gpp-info`

3GPP（802.11u 3rd Generation Partnership Project）のセルラーネットワークのコードを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。

### パラメーター

`MCC_MNC` | モバイルコミュニティーコード（MCC。3桁の番号）とモバイルネットワークコード（MNC。2桁または3桁の番号）の組をカンマ区切りで指定する（例：440,00）。複数の組を指定する場合はセミコロン（;）で区切る（例：440,00;440,50）

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- 3gpp-info（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G