[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel remote name

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-if)# tunnel remote name IDSTRING`

`(config-if)# no tunnel remote name`

IPsecによる保護（tunnel protection ipsec）を使用する対象トンネルインターフェースにおいて、ISAKMPネゴシエーション時に対向装置から受け取ることを期待するIDペイロードの内容（対向装置ID）を指定する。
no形式で実行した場合は対向装置IDの指定を削除する。
初期状態では対向装置IDは未指定。この場合、対向装置から受信したISAKMPパケットの始点アドレスを対向装置IDとして期待する。

### パラメーター

`IDSTRING` | IDペイロードに格納されていることを期待する対向装置ID。次のいずれかの形式で指定する
| `HOSTNAME` | ドメイン名（例：bar.example.com）
| `USER@HOSTNAME` | ユーザー名付きドメイン名（例：beta@bar.example.com）

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel1のISAKMP対向装置IDとして「office2」を期待する。

    awplus(config)# interface tunnel1 ↓
    awplus(config-if)# tunnel remote name office2 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel remote name（インターフェースモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp key（グローバルコンフィグモード）
show interface（非特権EXECモード）
tunnel local name（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G