[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# router bgp

モード: グローバルコンフィグモード --> BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config)# [no] router bgp <1-4294967295>`

（IPv4/IPv6）BGPルーティングプロセスを起動し、該当プロセスの設定を行うBGPモードに移行する。
BGPルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にBGPモードに移行する。
no形式で実行した場合はBGPルーティングプロセスを停止する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
BGPモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`<1-4294967295>` | BGPルーティングプロセスが使用する自AS（Autonomous System）番号

### 使用例

■ BGPルーティングプロセスを起動し、その設定を行うためのBGPモードに入る。自AS番号は65500とする。

    awplus(config)# router bgp 65500 ↓
    awplus(config-router)#

■ BGPルーティングプロセスを停止する。no形式の場合はモード移動しないことに注目

    awplus(config)# no router bgp 65500 ↓
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ BGPルーティングプロセスはシステムあたり1つしか起動できない。すでに起動している状態で別のAS番号を指定すると次のようなエラーになる。

    awplus(config)# router bgp 65501 ↓
    BGP is already running; AS is 65500

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- router bgp（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- address-family ipv4（BGPモード）
             +- address-family ipv6（BGPモード）
             +- aggregate-address（BGPモード）
             +- auto-summary（BGPモード）
             +- bgp always-compare-med（BGPモード）
             +- bgp bestpath as-path ignore（BGPモード）
             +- bgp bestpath compare-confed-aspath（BGPモード）
             +- bgp bestpath compare-routerid（BGPモード）
             +- bgp bestpath med（BGPモード）
             +- bgp bestpath med remove-recv-med（BGPモード）
             +- bgp bestpath med remove-send-med（BGPモード）
             +- bgp client-to-client reflection（BGPモード）
             +- bgp cluster-id（BGPモード）
             +- bgp confederation identifier（BGPモード）
             +- bgp confederation peers（BGPモード）
             +- bgp damp-peer-oscillation（BGPモード）
             +- bgp default ipv4-unicast（BGPモード）
             +- bgp default local-preference（BGPモード）
             +- bgp deterministic-med（BGPモード）
             +- bgp enforce-first-as（BGPモード）
             +- bgp fast-external-failover（BGPモード）
             +- bgp log-neighbor-changes（BGPモード）
             +- bgp nexthop-trigger-count（BGPモード）
             +- bgp router-id（BGPモード）
             +- bgp scan-time（BGPモード）
             +- distance（BGPモード）
             +- max-paths ebgp（BGPモード）
             +- max-paths ibgp（BGPモード）
             +- neighbor activate（BGPモード）
             +- neighbor advertisement-interval（BGPモード）
             +- neighbor allowas-in（BGPモード）
             +- neighbor as-origination-interval（BGPモード）
             +- neighbor attribute-unchanged（BGPモード）
             +- neighbor capability orf prefix-list（BGPモード）
             +- neighbor capability route-refresh（BGPモード）
             +- neighbor default-originate（BGPモード）
             +- neighbor description（BGPモード）
             +- neighbor disallow-infinite-holdtime（BGPモード）
             +- neighbor dont-capability-negotiate（BGPモード）
             +- neighbor ebgp-multihop（BGPモード）
             +- neighbor filter-list（BGPモード）
             +- neighbor interface（BGPモード）
             +- neighbor maximum-prefix（BGPモード）
             +- neighbor next-hop-self（BGPモード）
             +- neighbor override-capability（BGPモード）
             +- neighbor passive（BGPモード）
             +- neighbor password（BGPモード）
             +- neighbor peer-group(add)（BGPモード）
             +- neighbor peer-group(create)（BGPモード）
             +- neighbor port（BGPモード）
             +- neighbor prefix-list（BGPモード）
             +- neighbor remote-as（BGPモード）
             +- neighbor remove-private-as（BGPモード）
             +- neighbor route-map（BGPモード）
             +- neighbor route-reflector-client（BGPモード）
             +- neighbor send-community（BGPモード）
             +- neighbor shutdown（BGPモード）
             +- neighbor soft-reconfiguration inbound（BGPモード）
             +- neighbor timers（BGPモード）
             +- neighbor transparent-as（BGPモード）
             +- neighbor transparent-nexthop（BGPモード）
             +- neighbor unsuppress-map（BGPモード）
             +- neighbor update-source（BGPモード）
             +- neighbor weight（BGPモード）
             +- network（BGPモード）
             +- network synchronization（BGPモード）
             +- redistribute（BGPモード）
             +- synchronization（BGPモード）
             +- timers bgp（BGPモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip protocols bgp（非特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G