[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# member

モード: リンク監視グループモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-group)# member [<1-128>] destination NEXTHOP [probe NAME]`

`(config-linkmon-group)# no member <1-128>`

対象リンク監視グループに回線（ネクストホップ）を追加する。
no形式で実行した場合は対象グループから指定したネクストホップを削除する。
PBRルール（ip policy-route）でネクストホップを直接指定する代わりにリンク監視グループとリンク性能プロファイルを指定した場合、該当ルールにマッチするトラフィックは、リンク監視グループに属する回線（ネクストホップ）間でロードバランスされる。そのとき、各回線の状況が本コマンドで指定したリンク監視プローブによって測定され、PBRルールで指定したリンク性能プロファイルにしたがって最適な回線が選択・使用される。

### パラメーター

`<1-128>` | メンバーID。省略時はリストの最後尾に新規メンバーが追加される（新規メンバーのIDは既存の最後尾メンバーより大きい直近の10の倍数となる）。同じ状況の回線が複数存在する場合はもっとも小さいIDを持つ回線が選択される（リンクアグリゲーション（load-balancing）無効時）
`destination NEXTHOP` | 回線に対応するネクストホップ。NEXTHOPは次のいずれかの形式で指定する。同一リンク監視グループ内でIPv4とIPv6のネクストホップを混在させることはできない
| `A.B.C.D` | ネクストホップIPv4アドレス
| `X:X::X:X` | ネクストホップIPv6アドレス
| `IFNAME` | 送出インターフェース。特殊なインターフェース名 null（該当経路宛てのパケットを破棄）も指定可能
`probe NAME` | リンク監視プローブ名。destination パラメーターに null インターフェースを指定した場合は指定できない。それ以外の場合は必須

### コマンドツリー

    linkmon group (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- member（リンク監視グループモード）

### 関連コマンド

ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
ipv6 policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon profile（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G