[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# match interface

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match interface IFNAME`

`(config-route-map)# no match interface`

（RIP、OSPF用）ルートマップエントリーにmatch interface節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch interface節を削除する。
match interface節は、ネクストホップインターフェース（ネクストホップルーターの存在するインターフェース）によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。経路エントリーのネクストホップが指定したインターフェース上に存在している場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。ネクストホップが指定したインターフェース上にない場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match interface（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G