[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# wan-metrics info

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# wan-metrics info HEX`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no wan-metrics info`

WAN側のリンク情報を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は01。
WAN Info：WAN側のリンク情報
計算式: (At Capacity << 3) | (Symmetric Link << 2) | (Link Status & 0x3)
At Capacity: 1を設定すると、WAN側の回線容量が上限に達していることを通知する。
Symmetric Link: 1を設定すると、Uplink/Downlink Speed が同じ値であることを通知する。
Link Status: 以下の表を参考にして入力する。

表 1：リンクステータス
リンクステータス (2進表記) | 概要
1 (0b01) | リンクアップ
2 (0b10) | リンクダウン
3 (0b11) | リンク テスト中

表 2：ビット配置
WAN Info | At Capacity | Symmetric Link | Link Status
Bit | 3 | 2 | 1 | 0

### パラメーター

`HEX` | WAN側のリンク情報を設定（上記の説明を参照）

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- wan-metrics info（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G