[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# l2tp peer-address dns-lookup

モード: PPPoE ACモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address dns-lookup [prefix PREFIX]`

`(config-pppoe-ac)# no l2tp peer-address`

対象PPPoE ACサービスにおいて、クライアントから受け取ったPPPパケットの転送先となるL2TPサーバー（LNS）を指定する。
no形式で実行した場合はL2TPサーバーの指定を削除する。
本コマンドを設定した場合は、クライアントが接続してきたときにユーザー名のドメイン部分をDNSサーバーに問い合わせてL2TPサーバーのIPアドレスを取得する。

### パラメーター

`prefix PREFIX` | ドメイン名の先頭に付加する文字列（プレフィックス）。たとえばユーザー名が「user@example.jp」の場合、prefix未設定であればDNSサーバーで「example.jp」のアドレスを検索するが、prefixとして「lns」を設定している場合は「lns.example.jp」のアドレスを検索するようになる

### 使用例

■ L2TPサーバー（LNS）アドレスをDNS検索によって取得するよう設定する。DNS検索時には、ユーザー名のドメイン部分の先頭に「lns」というプレフィックスを付加する。

    awplus(config-pppoe-ac)# l2tp peer-address dns-lookup prefix lns ↓

### コマンドツリー

    pppoe-ac (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- l2tp peer-address dns-lookup（PPPoE ACモード）

### 関連コマンド

destination l2tp（PPPoE ACモード）
l2tp peer-address radius-lookup（PPPoE ACモード）
l2tp peer-address static（PPPoE ACモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G