### IP付加機能

ダイナミックDNSクライアント DNSリレー DHCPサーバー DHCPリレー DHCPv6サーバー Pingポーリング

#### ダイナミックDNSクライアント

accept-invalid-sslcert（DDNSアップデートメソッドモード）
custom-failure（DDNSアップデートメソッドモード）
custom-success（DDNSアップデートメソッドモード）
ddns enable（グローバルコンフィグモード）
ddns-update now（特権EXECモード）
ddns-update-method（グローバルコンフィグモード）
expect-html-response（DDNSアップデートメソッドモード）
follow-redirects（DDNSアップデートメソッドモード）
get-before-submit（DDNSアップデートメソッドモード）
get-params（DDNSアップデートメソッドモード）
host-name（DDNSアップデートメソッドモード）
ip ddns-update-method（インターフェースモード）
ipv6 ddns-update-method（インターフェースモード）
obey-form（DDNSアップデートメソッドモード）
password（DDNSアップデートメソッドモード）
retry-interval（DDNSアップデートメソッドモード）
show ddns-update-method status（非特権EXECモード）
suppress-ipv4-updates（DDNSアップデートメソッドモード）
update-interval（DDNSアップデートメソッドモード）
update-url（DDNSアップデートメソッドモード）
use-ipv4-for-ipv6-updates（DDNSアップデートメソッドモード）
username（DDNSアップデートメソッドモード）

#### DNSリレー

clear ip dns forwarding cache（特権EXECモード）
description（ドメインリストモード）
domain（ドメインリストモード）
ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dead-time（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46 subnet（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46(mapping)（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns64（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding domain-list（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding retry（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding source-interface（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding timeout（グローバルコンフィグモード）
show ip dns forwarding（非特権EXECモード）
show ip dns forwarding cache（非特権EXECモード）
show ip dns forwarding dns46（非特権EXECモード）
show ip dns forwarding server（非特権EXECモード）

#### DHCPサーバー

bootfile（DHCPモード）
clear ip dhcp binding （特権EXECモード）
default-router（DHCPモード）
dns-server（DHCPモード）
domain-name（DHCPモード）
host（DHCPモード）
ip dhcp bootp ignore（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp globally-authoritative（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp leasequery enable（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp option（グローバルコンフィグモード）
ip dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
lease（DHCPモード）
network（DHCPモード）
next-server（DHCPモード）
option（DHCPモード）
probe enable（DHCPモード）
probe packets（DHCPモード）
probe timeout（DHCPモード）
probe type（DHCPモード）
range（DHCPモード）
service dhcp-server（グローバルコンフィグモード）
short-lease-threshold（DHCPモード）
show counter dhcp-server（非特権EXECモード）
show ip dhcp binding（非特権EXECモード）
show ip dhcp pool（非特権EXECモード）
show ip dhcp server statistics（非特権EXECモード）
show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）
subnet-mask（DHCPモード）
vrf（DHCPモード）

#### DHCPリレー

ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）
ip dhcp-relay agent-option checking（インターフェースモード）
ip dhcp-relay agent-option remote-id（インターフェースモード）
ip dhcp-relay information policy（インターフェースモード）
ip dhcp-relay max-message-length（インターフェースモード）
ip dhcp-relay maxhops（インターフェースモード）
ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）
ip dhcp-relay use-client-side-address（グローバルコンフィグモード）
service dhcp-relay（グローバルコンフィグモード）
show counter dhcp-relay（非特権EXECモード）
show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

#### DHCPv6サーバー

address prefix（DHCPv6モード）
address range（DHCPv6モード）
clear counter ipv6 dhcp-server（特権EXECモード）
clear ipv6 dhcp binding（特権EXECモード）
dns-server（DHCPv6モード）
domain-name（DHCPv6モード）
ipv6 dhcp option（グローバルコンフィグモード）
ipv6 dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
ipv6 local pool（グローバルコンフィグモード）
link-address（DHCPv6モード）
option（DHCPv6モード）
prefix-delegation pool（DHCPv6モード）
show counter ipv6 dhcp-server（非特権EXECモード）
show ipv6 dhcp（非特権EXECモード）
show ipv6 dhcp binding（非特権EXECモード）
show ipv6 dhcp interface（非特権EXECモード）
show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）
sntp-address（DHCPv6モード）

#### Pingポーリング

active（Pingポーリングモード）
clear ping-poll（特権EXECモード）
critical-interval（Pingポーリングモード）
description（Pingポーリングモード）
fail-count（Pingポーリングモード）
ip（Pingポーリングモード）
length（Pingポーリングモード）
normal-interval（Pingポーリングモード）
ping-poll（グローバルコンフィグモード）
sample-size（Pingポーリングモード）
show counter ping-poll（非特権EXECモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）
source-ip（Pingポーリングモード）
timeout（Pingポーリングモード）
up-count（Pingポーリングモード）