[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-server vrf

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# snmp-server vrf VRFNAME`

`(config)# no snmp-server vrf`

SNMPエージェントの動作対象VRFインスタンスを指定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻る。
初期状態は未設定（グローバルVRFインスタンスで動作する）。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server vrf（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show snmp-server（特権EXECモード）
snmp-server（グローバルコンフィグモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G