[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# clear counter ipv6 dhcp-client

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / IPv6インターフェース

`# clear counter ipv6 dhcp-client`

DHCPv6クライアントの統計情報を消去する。

### 使用例

    awplus# clear counter ipv6 dhcp-client ↓

### 関連コマンド

ipv6 address dhcp（インターフェースモード）
ipv6 dhcp client pd（インターフェースモード）
show counter ipv6 dhcp-client（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G