[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor unsuppress-map

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} unsuppress-map NAME`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、集約経路エントリーに含まれる集約前の個別経路を一部例外的に通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、個別経路の例外的通知設定を削除する。
初期設定では、aggregate-addressコマンドのsummary-onlyオプション付きで設定した集約経路エントリー内の個別経路は通知されない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`NAME` | ルートマップ名。例外的に通知したい個別経路エントリーだけをpermitするよう設定しておくこと

### 使用例

■ 集約経路エントリー172.16.0.0/16に含まれる集約前の個々の経路のうち、172.16.50.0/24と172.16.60.0/24を、BGPピア10.10.10.5に例外的に通知するよう設定する。

    awplus(config)# access-list standard leakable permit 172.16.50.0/24 exact-match ↓
    awplus(config)# access-list standard leakable permit 172.16.60.0/24 exact-match ↓
    awplus(config)# route-map leakable_to_5 permit 10 ↓
    awplus(config-route-map)# match ip address leakable ↓
    awplus(config-route-map)# exit ↓
    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# aggregate-address 172.16.0.0/16 summary-only ↓
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 unsuppress-map leakable_to_5 ↓

### 注意・補足事項

■ summary-onlyオプションを指定していない集約経路エントリーでは、もともと集約前の個別経路も通知されるため、本コマンドの設定は効果を持たない。
■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor unsuppress-map（BGPモード）

### 関連コマンド

aggregate-address（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G