[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

無線ネットワーク設定は、各無線ネットワークの設定を定義する要素で、以下のコマンドで設定、確認します。
他の設定要素との組み合わせ方については、概要編の基本設定をご覧ください。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
無線ネットワーク設定の作成 | 未作成 | network（無線LANコントローラーモード）
SSID | Default-X（X＝無線ネットワーク設定番号） | ssid（無線ネットワークモード）
所属先ブリッジ番号 | 未所属 | bridge（無線ネットワークモード）
VLAN ID | 1 | vlan（無線ネットワークモード）
適用するセキュリティー | 未指定 | security（無線ネットワークモード）
バンドステアリング | 無効 | band-steering（無線ネットワークモード）
SSID非公開 | 無効（SSIDを公開する） | hide-ssid（無線ネットワークモード）
MAC認証 | 無効 | mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）
MAC認証ユーザー名 | 無効 | mac-auth username（無線ネットワークモード）
MAC認証パスワード | 無効 | mac-auth password（無線ネットワークモード）
MACフィルター | 無効 | wireless-mac-filter-id（無線ネットワークモード）
MAC認証時のダイナミックVLAN | 無効 | mac-auth dynamic-vlan enable（無線ネットワークモード）
MAC認証時のRADIUSパケット検証機能 | 無効 | mac-auth radius verify-radius-packet enable（無線ネットワークモード）
MAC認証クリティカルモード | 無効 | mac-auth critical-mode enable（無線ネットワークモード）
MAC認証モード | 未設定 | mac-auth mode（無線ネットワークモード）
AMFアプリケーションプロキシーポート | 無効 | atmf-application-proxy port enable（無線LANコントローラーモード）
コメント（説明文） | 未設定 | description（無線ネットワークモード）
緊急モード | 無効 | emergency-mode（無線ネットワークモード）
BSS Transition Management | 無効 | bss-trans-manage enable（無線ネットワークモード）
ローミング通知 | 無効 | association-advertisement enable（無線ネットワークモード）
DTIM間隔 | 1 | dtim-period（無線ネットワークモード）
無線トリガー | 未設定 | wireless-trigger-id（無線ネットワークモード）
プロキシーARP | 無効 | proxy-arp enable（無線ネットワークモード）
未学習のARPパケットを透過 | 無効 | proxy-arp-through enable（無線ネットワークモード）
多重接続要求 | 切断してから接続 | dup-auth-received（無線ネットワークモード）
エアタイムの手動割り当て | 0 | airtime-percentage（無線ネットワークモード）
無線クライアント間の通信遮断 | 無効 | client-isolation-mode（無線ネットワークモード）
無応答端末切断タイマー | 300秒 | inactivity-timer（無線ネットワークモード）
マルチキャストユニキャスト変換機能 | 無効 | multicast-to-unicast enable（無線ネットワークモード）
確認コマンド
無線ネットワーク設定の表示 |  | show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G