[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server ssl intercept-port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server ssl intercept-port <1-65535>`

Web認証サーバーのHTTPSリダイレクト機能において、指定したTCPポート宛ての通信をHTTPS待ち受けポート（auth-web-server port）へのリダイレクト対象に追加する。
no形式で実行した場合は指定したTCPポートをHTTPSリダイレクトの対象から除外する。
初期状態ではHTTPS標準の443番ポートがリダイレクト対象となっている。
プロキシー環境でWeb認証を使用する場合は、本コマンドでプロキシーサーバーの待ち受けTCPポート番号を設定することにより、プロキシーサーバー経由のHTTPS通信に対しても、HTTPSリダイレクト機能が働くようになる。

### パラメーター

`<1-65535>` | リダイレクト対象のTCPポート番号

### 使用例

■ HTTPSリダイレクトの対象ポートとして、プロキシーサーバーの待ち受けポートである8080番ポートを追加する。

    awplus(config)# auth-web-server ssl intercept-port 8080 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server ssl intercept-port（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server port（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ssl（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G