[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# Web GUI / ネットワーク基本設定

ネットワーク基本設定メニュー配下の各画面では、インターフェース、スタティック経路、ARPテーブルなど基本的なネットワークの設定や管理を行えます。

> Note

> > CLIにおける制限事項は、基本的にすべてWeb GUIでの操作にも該当します。Web GUI上で各種機能の設定を行うときは、該当機能の解説編・コマンド編に記載の制限事項をご参照ください（全角文字および半角カナも入力できません）。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成、機能などは、製品機種やファームウェア、GUIファイルのバージョンによって異なる可能性があります。
> > 本マニュアルは、GUIバージョン2.22.0をもとに記述しています。

> Note

> > Web GUIの画面を開いた状態で長期間操作をしない状態が続くと、画面表示が正しく行われなくなることがあります。その場合はいったんログアウトし、再ログインしてください。

## インターフェース管理

インターフェースの状態確認と設定変更を行えます。
インターフェース全般については「インターフェース」/「一般設定」をご覧ください。
画面上部の「IPv4」、「IPv6」をクリックすると、IPv4インターフェースとIPv6インターフェースの一覧表示が切り替わります。

名称 | インターフェース名が表示されます
IPアドレス | （IPv4タブ）インターフェースに設定されているIPv4アドレスの一覧が表示されます。セカンダリーIPアドレスは「（セカンダリ－）」という文字列付きで表示されます
IPv6アドレス | （IPv6タブ）インターフェースに設定されているIPv6アドレスの一覧が表示されます
ステータス | インターフェースの管理状態が表示されます
プロトコル | インターフェースのリンク状態が表示されます
インターフェース追加ボタン | 新規インターフェースを追加するためのインターフェース追加ダイアログが開きます
編集ボタン | インターフェースの設定を変更するためのインターフェース編集ダイアログが開きます
削除ボタン | 該当インターフェースを削除します。削除できないインターフェースには「削除」ボタンは表示されません

### インターフェース追加

動的に作成可能なインターフェースを追加するためのダイアログです。
インターフェース追加ダイアログが表示されたら、追加するインターフェースの種別を選択してください。
選択したインターフェース種別に応じた設定項目が表示されますので、必要な項目を入力、選択して「適用」ボタンを押すとインターフェースが追加されます。
「キャンセル」ボタンを押した場合はインターフェースを追加せずに一覧画面に戻ります。
以下、各インターフェース種別の入力・選択項目について説明します。

#### PPPoE（サポート対象外）

> Note

> > PPPoEインターフェースの作成には「PPP」をご使用ください。

#### PPP

PPPインターフェースを追加します。

> Note

> > Ethernet上のPPPすなわちPPPoEインターフェースの作成のみをサポートしています。

インターフェース種別 | PPPを選択してください
Ethernetインターフェース | PPPoE接続に使用するEthernetインターフェースを選択してください
IPCP：IPオーバーライド | IPCPネゴシエーションで接続相手から提示されたIPアドレスを無条件で受け入れながらも、実際には固定設定したIPアドレスを使う動作を行いたい場合に有効にしてください
IPCP：DNSに関する動作 | 下記から選択してください。 ・DNSサーバーアドレスを要求しない。通知されても使用しない ・DNSサーバーアドレスを要求。通知されたときは使用 ・DNSサーバーアドレスを要求。通知されないときは切断 ・DNSサーバーアドレスを通知（サポート対象外）
IPCP：通知するDNSサーバー | サポート対象外。「IPCP：DNSに関する動作」でサポート対象外の「DNSサーバーアドレスを通知」を選択したときにだけ表示されます
IPCP：DNSドメインリスト (オプション) | IPCPで通知されたDNSサーバーを特定ドメインの問い合わせにだけ使用したい場合、ドメインリスト名（ip dns forwarding domain-listコマンドで作成）を指定してください。64文字以内。半角英数字とハイフン（-）、アンダースコア（_）を使用可能です。詳しくはppp ipcp dns suffix-listコマンドのページをご覧ください
接続相手のIPアドレス (オプション) | サポート対象外。空欄のままにしてください
接続相手にこのIPアドレスの使用を強制しますか? | サポート対象外。変更しないでください
PPP接続相手へのホスト経路 | PPP接続の確立後、対向IPアドレス（接続相手のPPPインターフェースに設定されたIPアドレス）へのホスト経路（32ビットマスク経路）を登録する場合は有効、しない場合は無効を選択してください
認証プロトコル | PPP接続時に受け入れる認証プロトコルを選択してください（複数選択可能）
拒否する認証プロトコル | PPP接続時に受け入れを拒否する認証プロトコルを選択してください（複数選択可能）
認証用ホスト名 (オプション) | EAPおよびCHAP認証で使用するホスト名を入力してください。空欄の場合はシステムのホスト名を使用します。最大255文字。半角英数字とスペースを除く記号（ `! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~` ）を使用可能です
PPPoEサービス名 (オプション) | PPPoEサービス名。通常は空欄のままでかまいません。 インターネットサービスプロバイダー（ISP）からPPPoEサービス名を指定されている場合のみ入力してください
PPPユーザー名 (オプション) | PPPユーザー名。ISPから通知されたインターネット接続用のユーザー名を入力してください。最大255文字。半角英数字とスペースを除く記号（ `! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~` ）を使用可能です
PPPパスワード (オプション) | PPPパスワード。ISPから通知されたインターネット接続用のパスワードを入力してください。最大255文字。半角英数字とスペースを除く記号（ `! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~` ）を使用可能です
LCP Echoパケット送信間隔 | LCP Echoパケットの送信間隔（秒）を入力してください
LCP Echoパケット送信回数 | LCP Echoパケットの最大送信回数を入力してください
キャンセルボタン | インターフェースを追加せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | インターフェースを追加して一覧画面に戻ります

#### tunnel

トンネルインターフェースを追加します。

インターフェース種別 | tunnelを選択してください
トンネル番号 | トンネルインターフェース番号を0～999の範囲内で入力してください
トンネルモード | トンネルインターフェースの動作モード（トンネルの種類）を選択してください。 ・ipsec - IPsec over IPv4 ・ipsec-ipv6 - IPsec over IPv6
トンネル始点(自装置)の指定方法 | 自装置側終端アドレス（トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点アドレス）をアドレスそのもので指定するか、アドレスを持つインターフェースで指定するかを選択してください
トンネルパケットの始点 | トンネルの自装置側終端アドレスを入力してください。「トンネル始点(自装置)の指定方法」で「アドレス」を選択した場合にのみ表示されます
トンネルパケットの始点アドレスを持つインターフェース | トンネルの自装置側終端アドレスを持つインターフェースを選択してください。「トンネル始点(自装置)の指定方法」で「インターフェース」を選択した場合にのみ表示されます
トンネル終点(対向装置)の指定方法 | 対向装置側終端アドレス（トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点アドレス）の指定方法を選択してください。 ・IPアドレス - IPアドレスで指定 ・ホスト名 - ホスト名で指定 ・DHCP（サポート対象外） ・dynamic - 対向装置のアドレスが不定
トンネルパケットの終点 | トンネル対向装置のIPアドレスまたはホスト名を入力してください。「トンネル終点(対向装置)の指定方法」で「IPアドレス」か「ホスト名」を選択した場合にのみ表示されます
DHCPインターフェース | サポート対象外。「トンネル終点(対向装置)の指定方法」でサポート対象外の「DHCP」を選択したときにだけ表示されます
IPsec保護 | IPsecによる保護（ESPによる暗号化と認証）を行う場合は「有効」を選択してください
IPsecプロファイル | トンネルインターフェースに適用するIPsecプロファイルを選択してください。「IPsecによる保護」が有効な場合にのみ表示されます
自装置ID | L2TPv3トンネルインターフェースの自装置IDを入力してください
自装置ドメイン名 | IPsecによる保護が有効なトンネルインターフェースにおいて、ISAKMPネゴシエーション時に対向装置へ送信するIDペイロードの内容（自装置ID）をドメイン名形式で入力してください
ローカルトラフィックセレクター | 保護対象パケットを限定したい場合、本項目でセレクターID(番号)と始点サブネットアドレスを指定して「Add」をクリックすることでローカルトラフィックセレクターを追加できます
対向装置ID | L2TPv3トンネルインターフェースの対向装置IDを入力してください
対向装置ドメイン名 | IPsecによる保護が有効なトンネルインターフェースにおいて、ISAKMPネゴシエーション時に対向装置から受け取ることを期待するIDペイロードの内容（対向装置ID）をドメイン名形式で入力してください
リモートトラフィックセレクター | 保護対象パケットを限定したい場合、セレクターID(番号)と終点サブネットアドレスを指定して「Add」をクリックすることでリモートトラフィックセレクターを追加できます
同じID(番号)のローカル/リモートセレクターをペアとして扱う | 同じID番号を持つローカルセレクターとリモートセレクターをつねにペアとして処理させたい場合は本項目を有効にしてください
キャンセルボタン | インターフェースを追加せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | インターフェースを追加して一覧画面に戻ります

> Note

> > IPsec保護に必要なISAKMP認証パスワードはIPsec画面のピア追加ダイアログで設定します。

#### VLAN

VLANインターフェース（VLAN）を追加します。
「VLAN」画面の「VLAN追加」ダイアログと同じ機能です。

インターフェース種別 | VLANを選択してください
VLAN ID | VLAN IDを入力してください
VLAN名 | VLAN名を入力してください（省略不可）。 31文字以内。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別します
キャンセルボタン | インターフェースを追加せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | インターフェースを追加して一覧画面に戻ります

### インターフェース編集

指定したインターフェースの設定を変更するためのダイアログです。
IPv4インターフェース一覧画面で「編集」ボタンを押した場合はIPv4に関する設定変更、IPv6インターフェース一覧画面で「編集」ボタンを押した場合はIPv6に関する設定変更を行うためのダイアログが開きます。
インターフェース編集ダイアログが表示されたら、最初にアドレスの設定方式を選択してください。
選択した設定方式に応じた設定項目が表示されますので、必要な項目を入力、選択して「適用」ボタンを押すとインターフェースの設定が変更されます。
「キャンセル」ボタンを押した場合は設定を変更せずに一覧画面に戻ります。
以下、各方式の入力・選択項目について説明します。

#### IPv4 - DHCP

インターフェースのIPv4アドレスをDHCPで取得する場合はこの方式を選択します。

> Note

> > PPPおよびトンネルインターフェースではDHCP方式はサポート対象外です。

DHCP | DHCPサーバーからIPv4アドレスを取得する場合はこれを選択してください
MTU | 対象インターフェースから送信可能なパケットの最大サイズ（MTU）を入力してください
MTUに応じてMSSを自動書き換え | MTUに応じたMSS値自動調整の有効・無効を切り替えます。有効時は対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値をMTU - 40に自動調整します
MSS | 対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値を固定値に書き換える場合、書き換え後のTCP MSS値を入力してください。空欄の場合は書き換えを行いません。本項目は「MTUに応じてMSSを自動書き換え」が無効の場合にのみ表示されます
キャンセルボタン | 設定を変更せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | 設定を変更して一覧画面に戻ります

#### IPv4 - 固定IP

インターフェースのIPv4アドレスを手動設定する場合はこの方式を選択します。

固定IP | IPv4アドレスを手動設定する場合はこれを選択してください
IPアドレス | 対象インターフェースに設定するIPv4アドレスを「192.168.101.1/24」の形式で入力してください。空欄（未定義）の状態で「適用」ボタンを押した場合は該当インターフェースのIPv4アドレスが削除されます
セカンダリーIPアドレス | 対象インターフェースに設定するセカンダリーIPアドレスを指定します。セカンダリーアドレスについては「IP」/「IPインターフェース」をご参照ください
MTU | 対象インターフェースから送信可能なパケットの最大サイズ（MTU）を入力してください
MTUに応じてMSSを自動書き換え | MTUに応じたMSS値自動調整の有効・無効を切り替えます。有効時は対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値をMTU - 40に自動調整します
MSS | 対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値を固定値に書き換える場合、書き換え後のTCP MSS値を入力してください。空欄の場合は書き換えを行いません。本項目は「MTUに応じてMSSを自動書き換え」が無効の場合にのみ表示されます
キャンセルボタン | 設定を変更せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | 設定を変更して一覧画面に戻ります

#### IPv6 - DHCPv6

WAN側インターフェース（eth）のIPv6アドレスをDHCPv6で設定する場合はこの方式を選択します。

DHCPv6 | DHCPv6サーバーからIPv6アドレスを取得する場合はこれを選択してください
ルーター通知（RA）パケットの送信を抑制する | 対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信したくない場合は「はい」を選択してください。「いいえ」の場合はRAを送信します
RAで通知するDNSサーバー | RAでDNSサーバーアドレスを通知したい場合は、右側の下向き矢印をクリックして「+ DNSサーバーアドレス追加」をクリックし、DNSサーバーのアドレスを入力してください
RAで通知するDNSサーバー(インターフェースのアドレスを通知) | DNSサーバーアドレスとして本製品のIPv6アドレスをRAで通知したい場合は、右側の下向き矢印をクリックして「+ DNSサーバーインターフェース追加」をクリックし、通知したいIPv6アドレスを持つインターフェース名を入力してください
MTUに応じてMSSを自動書き換え | MTUに応じたMSS値自動調整の有効・無効を切り替えます。有効時は対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値をMTU - 60に自動調整します
MSS | 対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値を固定値に書き換える場合、書き換え後のTCP MSS値を入力してください。空欄の場合は書き換えを行いません。本項目は「MTUに応じてMSSを自動書き換え」が無効の場合にのみ表示されます
キャンセルボタン | 設定を変更せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | 設定を変更して一覧画面に戻ります

#### IPv6 - DHCPv6 PD

WAN側インターフェース（eth）のIPv6アドレスをDHCPv6 PDで設定する場合はこの方式を選択します。

DHCPv6 PD | DHCPv6 PDサーバーからIPv6プレフィックスを取得し、これをもとにIPv6アドレスを設定する場合はこれを選択してください
プレフィックス名 | 取得したプレフィックスを参照するための名前を入力してください
サフィックス | 取得したプレフィックスと組み合わせるサフィックス（IPv6アドレスの後半部分）とプレフィックス長を「::1/64」の形式で入力してください
ルーター通知（RA）パケットの送信を抑制する | 対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信したくない場合は「はい」を選択してください。「いいえ」の場合はRAを送信します
RAで通知するDNSサーバー | RAでDNSサーバーアドレスを通知したい場合は、右側の下向き矢印をクリックして「+ DNSサーバーアドレス追加」をクリックし、DNSサーバーのアドレスを入力してください
RAで通知するDNSサーバー(インターフェースのアドレスを通知) | DNSサーバーアドレスとして本製品のIPv6アドレスをRAで通知したい場合は、右側の下向き矢印をクリックして「+ DNSサーバーインターフェース追加」をクリックし、通知したいIPv6アドレスを持つインターフェース名を入力してください
MTUに応じてMSSを自動書き換え | MTUに応じたMSS値自動調整の有効・無効を切り替えます。有効時は対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値をMTU - 60に自動調整します
MSS | 対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値を固定値に書き換える場合、書き換え後のTCP MSS値を入力してください。空欄の場合は書き換えを行いません。本項目は「MTUに応じてMSSを自動書き換え」が無効の場合にのみ表示されます
キャンセルボタン | 設定を変更せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | 設定を変更して一覧画面に戻ります

#### IPv6 - SLAAC

WAN側インターフェース（eth）のIPv6アドレスをSLAACで設定する場合はこの方式を選択します。

表 9
SLAAC | SLAACによってIPv6アドレスを自動設定する場合はこれを選択してください
NDプロキシー | NDプロキシー（ipv6 nd proxy interfaceコマンド）の有効・無効を指定してください
サフィックス（オプション） | インターフェースID（IPv6アドレスの後半64ビット）を固定設定したい場合は「::1」の形式で入力してください
ルーター通知（RA）パケットの送信を抑制する | 対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信したくない場合は「はい」を選択してください。「いいえ」の場合はRAを送信します
RAで通知するDNSサーバー | RAでDNSサーバーアドレスを通知したい場合は、右側の下向き矢印をクリックして「+ DNSサーバーアドレス追加」をクリックし、DNSサーバーのアドレスを入力してください
RAで通知するDNSサーバー(インターフェースのアドレスを通知) | DNSサーバーアドレスとして本製品のIPv6アドレスをRAで通知したい場合は、右側の下向き矢印をクリックして「+ DNSサーバーインターフェース追加」をクリックし、通知したいIPv6アドレスを持つインターフェース名を入力してください
MTUに応じてMSSを自動書き換え | MTUに応じたMSS値自動調整の有効・無効を切り替えます。有効時は対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値をMTU - 60に自動調整します
MSS | 対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値を固定値に書き換える場合、書き換え後のTCP MSS値を入力してください。空欄の場合は書き換えを行いません。本項目は「MTUに応じてMSSを自動書き換え」が無効の場合にのみ表示されます
キャンセルボタン | 設定を変更せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | 設定を変更して一覧画面に戻ります

#### IPv6 - 固定IP

インターフェースのIPv6アドレスを手動設定する場合はこの方式を選択します。

固定IP | IPv6アドレスを手動設定する場合はこれを選択してください
IPv6アドレス | 対象インターフェースに設定するIPv6アドレスを「2001:db8:10:10::1/64」の形式で入力してください。空欄（未定義）の状態で「適用」ボタンを押した場合は該当インターフェースのIPv6アドレスが削除されます
ルーター通知（RA）パケットの送信を抑制する | 対象IPv6インターフェースからルーター通知（RA）パケットを送信したくない場合は「はい」を選択してください。「いいえ」の場合はRAを送信します
RAで通知するDNSサーバー | RAでDNSサーバーアドレスを通知したい場合は、右側の下向き矢印をクリックして「+ DNSサーバーアドレス追加」をクリックし、DNSサーバーのアドレスを入力してください
RAで通知するDNSサーバー(インターフェースのアドレスを通知) | DNSサーバーアドレスとして本製品のIPv6アドレスをRAで通知したい場合は、右側の下向き矢印をクリックして「+ DNSサーバーインターフェース追加」をクリックし、通知したいIPv6アドレスを持つインターフェース名を入力してください
MTUに応じてMSSを自動書き換え | MTUに応じたMSS値自動調整の有効・無効を切り替えます。有効時は対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値をMTU - 60に自動調整します
MSS | 対象インターフェースを通過するTCPパケットのMSS値を固定値に書き換える場合、書き換え後のTCP MSS値を入力してください。空欄の場合は書き換えを行いません。本項目は「MTUに応じてMSSを自動書き換え」が無効の場合にのみ表示されます
キャンセルボタン | 設定を変更せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | 設定を変更して一覧画面に戻ります

> Note

> > - 「IPv6アドレス」にリンクローカルアドレスは指定できません。
> > - リンクローカルアドレス以外のアドレス（グローバルアドレスなど）が複数設定されている場合やリンクローカルアドレス以外のアドレスを複数設定したい場合はCLIから設定してください。

## 統計カウンター

スイッチポートごとの統計カウンターを確認・クリアできます。

対象インターフェース | 表示するスイッチポートを選択してください
カウンターをクリア ボタン | 表示されているカウンターをクリアします

カウンターは「一般的な受信/送信カウンター」、「その他のカウンター」の2つのグループに分かれて表示されます。

> Note

> > 表示される項目は製品やポート状態によって異なります。

> Note

> > ethインターフェースの表示はサポート対象外です。

> Note

> > 「その他のカウンター」グループは、カウントアップしている項目（値が1以上の項目）のみ表示されます（すべての項目が0の場合「その他のカウンター」グループ自体が表示されません）。

一般的な受信/送信カウンター
正常オクテット数 | オクテット数（受信/送信）
正常パケット数 | パケット数（受信/送信）
ブロードキャストパケット数 | ブロードキャストフレーム数（受信/送信）
マルチキャストパケット数 | マルチキャストフレーム数（受信/送信）
異常オクテット数 | 不正なオクテット数（受信）
異常パケット数 | 不正なパケット数（受信）
その他のカウンター
フラグメントパケット受信数 | フラグメントフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテットより短いフレームの総数
オーバーサイズパケット受信数 | オーバーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数
ジャバーパケット受信数 | ジャバーフレーム受信数。1518オクテットより長いフレームのうち、不正なFCSを持つものの総数
CRC異常 | CRCエラーフレーム数
コリジョン | コリジョン発生総数
レートコリジョン | レートコリジョンを発生したフレームの数
MAC受信エラー | MACエラーにより受信に失敗したフレームの数
正常フローコントロール受信数 | 正常フローコントロール受信数
異常フローコントロール受信数 | 異常フローコントロール受信数
未サポートMAC制御フレーム受信数 | 未サポートのMAC制御フレーム受信数（PAUSEフレーム以外の制御フレーム）
キャリアセンスエラー | フレーム間の搬送波にエラーがあった回数
フィルタリングされた受信パケット数 | フィルタリングされた受信パケットの数
ユニキャストパケット送信数 | ユニキャストパケット送信数
マルチキャスト/ブロードキャストパケット送信数 | マルチキャスト/ブロードキャストパケット送信数
フローコントロール送信数 | フローコントロール送信数（サポート対象外）
過剰コリジョン | コリジョンを発生したため送信が中止されたフレームの数
送信エラー | 送信に失敗したフレームの数
送信時破棄 | 破棄された送信パケット数
フィルタリングされた送信パケット数 | フィルタリングされた送信パケットの数
MAC送信エラー | MACエラーにより送信に失敗したフレームの数
ポート受信時オーバーフローフレーム数 | ポート受信時オーバーフローフレーム数
ポート送信時オーバーフローフレーム数 | ポート送信時オーバーフローフレーム数
ポート受信時オーバーフローによる破棄 | ポート受信時オーバーフローによる破棄の数
ドロップイベント | 受信ポートでとりこぼされたパケットの数

## VLAN

VLANの状態確認と設定変更を行えます。
VLAN全般については「L2スイッチング」/「バーチャルLAN」をご覧ください。

ポート | 各スイッチポートのタグ設定と所属VLANが視覚的に表示されます。 ・無色U - 初期設定ポート（明示的なVLAN設定のない、vlan1所属のタグなしポート） ・U - タグなしポート（アクセスポート） ・T - タグ付きポート（トランクポート） 各ポートの所属VLANは、該当ポートにマウスカーソルを当てると表示されるポップアップによって確認できます。 また、タグなしポートでは所属VLANが「VLAN」一覧の色でも示されます。 一方タグ付きポートは、「VLAN」一覧で選択中のVLANに所属していれば背景色が該当VLANの色になり、そうでなければ背景色が濃い灰色になります。 ポートをクリックまたはマウスカーソルを当てることで該当ポートのタグ設定と所属VLANの変更およびネイティブVLANの設定をすることもできます。詳細は「タグ設定・所属VLANの変更・ネイティブVLANの設定」をご覧ください
VLAN | VLANの一覧が表示されます。左側の文字列はVLAN ID（上）とVLAN名（下）です。クリックするとそのVLANが選択状態になり、「ポート」欄において、該当VLANに所属しているタグ付きポートが選択したVLANの色になります。タグなしポートの場合は「VLAN」一覧で選択していなくても該当VLANの色で表示されます
VLAN削除 | 「VLAN」一覧で選択中のVLANを削除します。削除前には確認のダイアログが表示されます
VLAN追加ボタン | VLANを追加するためのVLAN追加ダイアログが開きます

> Note

> > システム内部で使用される管理VLANは表示されません。

> Note

> > AMFリンクが紐づいているトランクグループからVLANを外したい場合は、CLIから行ってください。

### VLAN追加

VLANインターフェース（VLAN）を追加します。
「インターフェース管理」画面の「インターフェース追加」ダイアログでインターフェース種別「VLAN」を選択したときと同じ機能です。

VLAN ID | VLAN IDを入力してください
VLAN名 | VLAN名を入力してください（省略不可）。 32文字以内。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別します
キャンセルボタン | VLANを追加せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | VLANを追加して一覧画面に戻ります

### タグ設定・所属VLANの変更・ネイティブVLANの設定

VLAN画面では、ポートをクリックすることにより、ポートのタグ設定と所属VLANを変更することが可能です。
また、該当ポートにマウスカーソルを当てることでネイティブVLANの設定ができます。
操作の基本原則は次のとおりです。

- VLAN一覧からVLANを選択し、そのVLANに所属させたいポートをクリックすることで、該当ポートを選択したVLANに所属させることができます。
- VLANを選択していない状態でポートをクリックしても何も起こりません。
- 特定のVLAN（たとえばvlan10とします）を選択した状態で同じポートを繰り返しクリックすると、無色U（初期設定 vlan1 タグなし） → U（vlan10 タグなし） → T（vlan10 タグ付き） → 無色U（初期設定 vlan1 タグなし）... の順序でポート設定と所属VLANが循環的に切り替わります。
- 変更後に「適用」をクリックしないと機器に反映されません。
- 「適用」ボタンを押したあと、該当ポートにマウスカーソルを当てるとネイティブVLANの設定ができます。該当VLANにネイティブVLANの設定をする場合、「タグなしVLAN」にチェックが入った状態で該当VLANを選択します。

次に、ポートのタグ設定（初期設定、タグなし、タグ付き）によってどのような操作が可能かをまとめます。

- 初期設定ポート（無色U）に対する操作
  - VLAN未選択の状態でクリック → 何も起こりません
  - VLANを選択した状態でクリック → 該当VLAN所属のタグなしポート（U）に変更します（所属VLANの変更）
- タグなしポート（U）に対する操作
  - VLAN未選択の状態でクリック → 何も起こりません
  - 所属VLANを選択した状態でクリック → 該当VLAN所属のタグ付きポート（T）に変更します（タグなし → タグ付きの変更）
  - 未所属VLANを選択した状態でクリック → 何も起こりません
- タグ付きポート（T）に対する操作
  - VLAN未選択の状態でクリック → 何も起こりません
  - 所属VLANを選択した状態でクリック → 該当VLAN未所属に変更します（所属VLANの解除）。本操作によりどのVLANにも所属しなくなると初期設定ポート（無色U）に戻ります
  - 未所属VLANを選択した状態でクリック → タグ付きポート（T）のまま該当VLANにも所属した状態に変更します（所属VLANの追加）

最後に、いくつか具体的な操作例を挙げます。
以下の例では、VLAN一覧にvlan10, vlan20, vlan30が表示されているものと仮定します。
■ 初期設定ポート（VLAN設定なし）をvlan10のタグなしポートに変更する。

1. VLAN一覧からvlan10を選択します。
2. 対象ポート（無色U）を1回クリックします。
3. 対象ポートがタグなしポート（U）に変更され、vlan10に所属した状態になります。
4. 「適用」ボタンをクリックして変更を適用します。

■ 初期設定ポート（VLAN設定なし）をvlan10とvlan20所属のタグ付きポートに変更する。

1. VLAN一覧からvlan10を選択します。
2. 対象ポート（無色U）を2回クリックします。
3. 対象ポートがタグ付きポート（T）に変更され、vlan10に所属した状態となります。
4. VLAN一覧からvlan20を選択します。
5. 対象ポート（T）を1回クリックします。
6. 対象ポートはタグ付きポート（T）のまま、vlan10に加え、vlan20にも所属した状態となります。
7. 「適用」ボタンをクリックして変更を適用します。

■ タグなしポートの所属VLANをvlan10からvlan20に変更する。

1. VLAN一覧からvlan10を選択します。
2. 対象ポート（U）を2回クリックします。
3. 対象ポートが初期設定（VLAN設定なし）に戻り、vlan1のタグなしポートとなります。
4. VLAN一覧からvlan20を選択します。
5. 対象ポート（無色U）を1回クリックします。
6. 対象ポートがタグなしポート（U）に変更され、vlan20に所属した状態になります。
7. 「適用」ボタンをクリックして変更を適用します。

■ vlan10とvlan20所属のタグ付きポートをvlan30所属のタグなしポートに変更する。

1. VLAN一覧からvlan10を選択します。
2. 対象ポート（T）を1回クリックします。
3. 対象ポートはタグ付きポート（T）のまま、vlan10からは抜けて、vlan20にのみ所属した状態となります。
4. VLAN一覧からvlan20を選択します。
5. 対象ポート（T）を1回クリックします。
6. 対象ポートはvlan20からも抜け、どのVLANにも所属していない状態となるため、初期設定（VLAN設定なし）のvlan1タグなしポートに戻ります。
7. VLAN一覧からvlan30を選択します。
8. 対象ポート（無色U）を1回クリックします。
9. 対象ポートがタグなしポート（U）に変更され、vlan30に所属した状態になります。
10. 「適用」ボタンをクリックして変更を適用します。

■ vlan10とvlan20のうちvlan10にネイティブVLANの設定をする。

1. VLAN一覧からvlan10を選択します。
2. 対象ポート（無色U）を2回クリックします。
3. 対象ポートはタグ付きポート（T）に変更されます。
4. VLAN一覧からvlan20を選択します。
5. 対象ポート（T）を1回クリックします。
6. 対象ポートはタグ付きポート（T）のまま、vlan10に加え、vlan20にも所属した状態となります。
7. VLAN一覧からvlan20を選択します。
8. 対象ポート（T）を1回クリックします。
9. 対象ポートはタグ付きポート（T）のまま、vlan10に加え、vlan20にも所属した状態となります。
10. 対象ポートにマウスカーソルを当て「タグなしVLAN」にチェックが入った状態でvlan10を選択します。
11. 「適用」ボタンをクリックして変更を適用します。

## ブリッジング

ソフトウェアブリッジの作成や所属インターフェースの追加、変更などができます。
ブリッジング全般については「ブリッジング」/「一般設定」をご覧ください。

> Note

> > 初期状態で表示されている「br0」はサポート対象外です。

ブリッジ追加ボタン | 透過ブリッジを新規追加するためのブリッジ追加ダイアログが開きます。
br0 - VLAN対応ブリッジ
ポート | サポート対象外
所属VLAN | サポート対象外
ネイティブVLAN | サポート対象外
編集ボタン | サポート対象外
透過ブリッジ
名称 | 透過ブリッジ名「brX」（Xはブリッジ番号）が表示されます。
ポート | 透過ブリッジに所属しているインターフェース名が表示されます
編集ボタン | 透過ブリッジ「brX」において、該当インターフェースのブリッジ番号を変更するための「ブリッジ編集」ダイアログが開きます
ゴミ箱（削除）ボタン | 透過ブリッジから該当インターフェースを削除します

### ブリッジ追加

透過ブリッジ（ソフトウェアブリッジ）を新規追加するためのダイアログです。

ブリッジ番号 | ブリッジ番号を1～255の範囲で入力してください
ポート | 透過ブリッジに追加するインターフェースを選択してください
キャンセルボタン | 透過ブリッジを追加せずに「ブリッジング」画面に戻ります
適用ボタン | 透過ブリッジを追加して「ブリッジング」画面に戻ります

### ブリッジ編集（透過ブリッジ）

透過ブリッジに追加するインターフェースを選択します。

ブリッジ番号 | 編集中のブリッジ番号が表示されます
ポート | ソフトウェアブリッジに追加するインターフェースを選択します
キャンセルボタン | ソフトウェアブリッジを追加せずに「ブリッジング」画面に戻ります
適用ボタン | ソフトウェアブリッジに追加するインターフェースを選択して「ブリッジング」画面に戻ります

## スタティック経路

IPv4/IPv6スタティック経路の確認、追加、変更、削除を行えます。
スタティック経路全般については「IP」/「経路制御」、「IPv6」/「経路制御」をご覧ください。
画面上部の「IPv4」、「IPv6」をクリックすると、IPv4スタティック経路とIPv6スタティック経路の一覧表示が切り替わります。

- IPv4スタティック経路

- IPv6スタティック経路

宛先ネットワーク | 経路の宛先ネットワークアドレスが表示されます
ゲートウェイ/インターフェース | 該当経路宛てパケットの転送先（ネクストホップ）アドレスまたは送出インターフェースが表示されます
管理距離 | 経路エントリーの管理距離が表示されます
ステータス | 経路エントリーの状態が表示されます
スタティック経路の追加ボタン | スタティック経路を追加するためのスタティック経路の追加ダイアログが開きます
編集ボタン | スタティック経路を変更するためのスタティック経路の編集ダイアログが開きます
削除ボタン | スタティック経路を削除します。削除前には確認のダイアログが表示されます

### スタティック経路の追加

IPv4/IPv6スタティック経路を追加するためのダイアログです。

宛先ネットワーク | 経路の宛先ネットワークアドレスを「192.168.2.0/24」（IPv4の場合）、「2001:db8:2::/48」（IPv6の場合）の形式で入力してください
ゲートウェイ/インターフェース | 該当経路宛てパケットの転送先（ネクストホップ）アドレスを「192.168.1.254」（IPv4の場合）、「2001:db8:1:1::fe」（IPv6の場合）の形式で指定するか、送出インターフェース名を入力してください
管理距離（オプション） | 経路エントリーの管理距離を入力してください。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となります
キャンセルボタン | 経路エントリーを追加せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | 経路エントリーを追加して一覧画面に戻ります

> Note

> > IPv6スタティック経路のゲートウェイ（ネクストホップ）をリンクローカルアドレスで指定する場合はCLIのipv6 routeコマンドをご使用ください。

### スタティック経路の編集

既存のIPv4/IPv6スタティック経路を変更するためのダイアログです。

宛先ネットワーク | 経路の宛先ネットワークアドレスを「192.168.2.0/24」（IPv4の場合）、「2001:db8:2::/48」（IPv6の場合）の形式で入力してください
ゲートウェイ/インターフェース | 該当経路宛てパケットの転送先（ネクストホップ）アドレスを「192.168.1.254」（IPv4の場合）、「2001:db8:1:1::fe」（IPv6の場合）の形式で指定するか、出インターフェース名を入力してください
管理距離（オプション） | 経路エントリーの管理距離を入力してください。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となります
キャンセルボタン | 経路エントリーを変更せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | 経路エントリーを変更して一覧画面に戻ります

> Note

> > IPv6スタティック経路のゲートウェイ（ネクストホップ）をリンクローカルアドレスで指定する場合はCLIのipv6 routeコマンドをご使用ください。

## FDBテーブル

フォワーディングデータベース（FDB）の内容を表示します。
FDB全般については「L2スイッチング」/「フォワーディングデータベース」をご覧ください。

VLAN | MACアドレスの存在するVLAN IDが表示されます
ポート | MACアドレスの存在するポート番号が表示されます
MACアドレス | MACアドレスが表示されます
モード | エントリーのアクションが表示されます
種別 | ダイナミックエントリー（Dynamic）、スタティックエントリー（Static）の区別が表示されます

## レジリエンシー

スパニングツリープロトコルの設定・状態を表示します。
スパニングツリープロトコル全般については「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

### STP

スパニングツリープロトコルの情報が表示されます。

ステータス | スパニングツリープロトコルの有効・無効が表示されます
モード | スパニングツリープロトコルの動作モードが表示されます
ルートパスコスト | ルートブリッジのパスコストが表示されます
ブリッジプライオリティー | ブリッジプライオリティーが表示されます
ルートID | ルートブリッジのブリッジ識別子が表示されます
ブリッジID | ブリッジ識別子が表示されます
ポート - 各ポートの情報が表示されます
名称 | ポートのインターフェース名
プライオリティー | ポートプライオリティーが表示されます
コスト | ポートパスコストが表示されます
役割 | ポートの役割が表示されます
状態 | ポートの状態が表示されます
代表ブリッジID | 代表ブリッジのブリッジIDが表示されます

### EPSR

EPSRタブはサポート対象外です。

## ダイナミックDNS

ダイナミックDNS（DDNS）クライアントの設定や状態確認を行えます。
ダイナミックDNSクライアントの詳細は「IP付加機能」/「ダイナミックDNSクライアント」をご覧ください。

名称 | DDNSサービス固有設定名が表示されます
IPv4ステータス | 登録対象IPv4アドレスの状態が表示されます
IPv4アドレス | 登録対象IPv4アドレスが表示されます
IPv6ステータス | 登録対象IPv6アドレスの状態が表示されます
IPv6アドレス | 登録対象IPv6アドレスが表示されます
最終更新 | 登録内容の最終更新日時が表示されます
IPv4更新結果 | IPv4アドレスの更新結果が表示されます
IPv6更新結果 | IPv6アドレスの更新結果が表示されます
無効・有効スライドボタン | ダイナミックDNSクライアントの無効・有効を切り替えます
サービス固有設定追加ボタン | DDNSサービスごとに必要な情報一式（サービス固有設定）を追加するためのサービス固有設定追加ダイアログが開きます
編集ボタン | サービス固有設定を変更するためのサービス固有設定編集ダイアログが開きます
削除ボタン | サービス固有設定を削除します。削除前には確認のダイアログが表示されます

### サービス固有設定追加

ダイナミックDNS（DDNS）サービスごとに必要な情報一式（サービス固有設定）を追加するためのダイアログです。

設定名 | DDNSサービス固有設定名を入力してください
アップデート用URL | 対象DDNSサービスにおけるアップデート用URLを入力してください。URLには変数を埋め込むことができます。詳細はupdate-urlコマンドのページをご覧ください
ユーザー名 | アップデート用URL内の変数 <USERNAME> に埋め込むユーザー名を入力してください
パスワード | アップデート用URL内の変数 <PASSWORD> に埋め込むパスワードを入力してください
ホスト名 | アップデート用URL内の変数 <HOST-NAME> に埋め込むホスト名を入力してください
登録・更新対象のIPv4インターフェース | 登録対象のIPv4アドレスが設定されるインターフェースを選択してください
登録・更新対象のIPv6インターフェース | 登録対象のIPv6アドレスが設定されるインターフェースを選択してください
定期更新間隔 | 対象DDNSサービスにおける定期更新を有効にする場合、更新間隔（分）を入力してください。空欄の場合は定期更新を行いません
再送間隔 | 定期更新に失敗した場合の再送間隔（秒）を入力してください
最大再送回数 | 定期更新に失敗した場合の最大再送回数を入力してください
IPv6アドレスの更新時にIPv4パケットを使う | IPv6アドレスの更新にIPv4パケットを使う場合は有効にしてください。無効時はIPv6アドレスの更新にはIPv6パケットを使います
IPv4アドレスの更新メッセージを送信しない | IPv4アドレスの更新メッセージを送信したくない場合は有効にしてください。無効時はIPv4アドレスの更新メッセージを送信します
無効なサーバー証明書を受け入れる | DDNSサーバーの証明書が無効であっても受け入れたい場合は有効にしてください。無効時は無効なサーバー証明書を受け入れません
更新要求前にGETリクエストを送信する | アドレス更新要求の送信前にパラメーターなしの通常のGETリクエストを送信する必要がある場合は有効にしてください。詳細はget-before-submitコマンドのページをご覧ください
返送するフォームフィールド | 更新要求前のGETリクエストで取得したHTMLフォーム内から、特定の名前を持つinputフィールドの値を抽出し、アドレス更新要求の送信時に該当パラメーター（フィールド名=値）を付加して返送する必要がある場合、フォームから抽出すべきinputフィールドの名前（NAME属性値）を入力してください。詳細はget-paramsコマンドのページをご覧ください
サーバーからのリダイレクト要求にしたがう | 更新要求前のGETリクエスト時、およびアドレス更新要求の送信時にサーバーからリダイレクト要求を受信した場合、その指示にしたがう場合は有効にしてください。無効時はサーバーからリダイレクト要求を受信した場合はアドレス更新失敗（エラー）になります
フォームのACTION属性にしたがう | アドレス更新要求をHTMLフォーム経由で行う必要があるサービスにおいて、フォームデータの送信先がフォームページと異なる場合は有効にしてください。本項目は「更新要求前にGETリクエストを送信する」が有効であることが前提です。また、該当サービスがリダイレクトを使用している場合は「サーバーからのリダイレクト要求にしたがう」も有効にする必要があります。詳細はobey-formコマンドのページをご覧ください
HTML形式による応答を受け入れる | サーバーからの応答がHTML形式の場合は有効にしてください。有効時はHTML形式でない応答はすべて失敗と判断されます。一方、無効時はHTML形式による応答はすべて失敗と判断されます
カスタム成功文字列 | DDNSサーバーからの応答に特定の文字列があるかどうかでIPアドレスの更新に成功したか判断したい場合、成功と判断するための文字列を入力してください。詳細は解説編をご覧ください
カスタム失敗文字列 | DDNSサーバーからの応答に特定の文字列があるかどうかでIPアドレスの更新に失敗したか判断したい場合、失敗と判断するための文字列を入力してください。詳細は解説編をご覧ください
キャンセルボタン | サービス固有設定を追加せずに前の画面に戻ります
適用ボタン | サービス固有設定を追加して前の画面に戻ります

### サービス固有設定編集

サービス固有設定の内容を変更するためのダイアログです。
ダイアログの内容は、設定名（サービス固有設定名）が表示のみで変更できないことを除き、サービス固有設定追加ダイアログと同じです。

## DNSリレー

DNSリレーの設定を行えます。
DNSリレーの詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください

再試行回数 | DNSリレーが再試行する回数が表示されます
応答待ち時間 (秒) | DNS応答の待ち時間が表示されます
サーバーダウン判定時間 (秒) | DNSサーバーからの応答がない場合に同サーバーがダウンしていると判断するまでの時間が表示されます
キャッシュサイズ | DNSキャッシュに保持するエントリーの最大数が表示されます
キャッシュ有効期間 (秒) | DNSキャッシュエントリーの有効期間が表示されます
送信元インターフェース | DNSサーバーへの問い合わせ時に送信元とするインターフェースが表示されます
無効・有効スライドボタン | DNSリレーの無効・有効を切り替えます
設定ボタン | DNSリレーの設定を変更するためのDNSリレー設定ダイアログが開きます

### DNSリレー設定

DNSリレーの動作パラメーターを変更するためのダイアログです。

再試行回数 | DNSリレーが再試行する回数を入力してください
応答待ち時間 (秒) | DNS応答の待ち時間を入力してください
サーバーダウン判定時間 (秒) | DNSサーバーからの応答がない場合に同サーバーがダウンしていると判断するまでの時間を入力してください
キャッシュサイズ | DNSキャッシュに保持するエントリーの最大数を入力してください
キャッシュ有効期間 (秒) | DNSキャッシュエントリーの有効期間を入力してください
送信元インターフェース | DNSサーバーへの問い合わせ時に送信元とするインターフェースを選択してください
キャンセルボタン | DNSリレーの設定を保存せずに前の画面に戻ります
適用ボタン | DNSリレーの設定を保存して前の画面に戻ります

## DNSクライアント

名前解決の問い合わせに使用するDNSサーバーや検索ドメインの一覧表示、追加、削除を行えます。

設定ボタン | DNSサーバーへの問い合わせの設定をするための設定ダイアログが開きます
DNSサーバー一覧
IPアドレス | DNSサーバーのIPv4/IPv6アドレスが表示されます
ソース | DNSサーバーアドレスを学習したインターフェース名が表示されます
種類 | DNSサーバーを動的に学習したか（Dynamic）、手動で登録したか（Static）が表示されます
削除ボタン | DNSサーバーの登録を削除します。削除前には確認のダイアログが表示されます
サーバー追加ボタン | DNSサーバーを追加するための新規サーバーダイアログが開きます
検索ドメインリスト
ドメイン名 | 登録しているドメイン名が表示されます
削除ボタン | 登録しているドメインを削除します。削除前には確認のダイアログが表示されます
ドメイン追加ボタン | DNS問い合わせ時に使用する検索ドメインリストにドメインを追加するためのドメイン追加ダイアログが開きます

### 設定

DNSサーバーへの問い合わせの設定をします。

DNS問い合わせ | DNS問い合わせの有効・無効を選択します。DNSリレーを使用する場合はDNS問い合わせ有効（リレー経由）を選択します
優先するDNSサーバーの種類 | DNSサーバーの種類を選択します
デフォルトドメイン名 | DNS問い合わせ時に使用するデフォルトドメイン名を入力してください
キャンセルボタン | DNSサーバーへの問い合わせの設定を保存せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | DNSサーバーへの問い合わせの設定を保存して一覧画面に戻ります

### 新規サーバー

名前解決の問い合わせに使用するDNSサーバーを追加登録します。

IPアドレス | DNSサーバーのIPv4アドレスかIPv6アドレスを入力してください
キャンセルボタン | DNSサーバーを追加登録せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | DNSサーバーを追加登録して一覧画面に戻ります

### ドメイン追加

DNS問い合わせ時に使用する検索ドメインリストにドメインを追加登録します。

ドメイン名 | DNS問い合わせ時に使用する検索ドメインリストに登録するドメイン名を入力してください。253文字以内。半角英数記号（ `! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ ] ^ _ ` { | } ~` ）を使用可能です
キャンセルボタン | ドメインを追加登録せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | ドメインを追加登録して一覧画面に戻ります

## ARPテーブル

ARPキャッシュ（ARPテーブル）の内容を表示します。
ARPキャッシュ全般については「IP」/「ARP」をご覧ください。

IPアドレス | ホストのIPアドレスが表示されます
MACアドレス | IPアドレスに対応するMACアドレスが表示されます
インターフェース | ホストが存在するIPインターフェース名が表示されます
ポート | ホストが存在するスイッチポート名が表示されます
種別 | ダイナミックエントリー（Dynamic）、スタティックエントリー（Static）の区別が表示されます

> Note

> > ARPテーブルページではVRFインスタンス内のARPエントリーは表示されません。

## IPv4 over IPv6

IPv4 over IPv6各接続方式の設定変更を行えます。

> Note

> > 「IPv4 over IPv6」画面での表示や設定はtunnel0インターフェースに対して行われます。

> Note

> > 本画面でIPv4 over IPv6の設定を行う際には、あらかじめIPv6接続（IPoE）の設定が必要です。

各接続方式の詳細については「IPv6」/「DS-Lite」、「IPv6」/「LW4o6」、「IPv6」/「MAP-E」、「IPv6」/「IPv6トンネル」をご覧ください。

現在の設定内容 | IPv4 over IPv6の設定が行われている場合は設定内容が表示されます。未設定の場合はその旨が表示されます
設定 | IPv4 over IPv6の設定を行うためのダイアログが開きます

### 設定ダイアログ

IPv4 over IPv6の設定ダイアログでは、接続方式をDS-Lite、LW4o6、MAP-E、IPv6から選択できます。
以下、それぞれの接続方式に対応したダイアログの設定項目について説明します。

#### DS-Lite

DS-LiteによるIPv4接続の設定を行います。

トンネル動作モード | DS-Liteを選択してください
トンネルIPアドレス | トンネルインターフェースに設定するIPv4アドレスを入力してください
始点インターフェース | デリバリーパケットの始点IPv6アドレスを持つインターフェースを選択してください
終点アドレス | デリバリーパケットの終点（対向装置：事業者側ルーター（AFTR））IPv6アドレスかホスト名を入力してください。 AFTRのホスト名をDHCPv6サーバーから取得する場合は「dhcp」と入力し、それによって表示される「DHCPインターフェース」欄からDHCPv6またはDHCPv6 PDクライアント機能が動作しているインターフェースを選択してください
DHCPインターフェース | AFTRのホスト名をDHCPv6サーバーから取得する場合、DHCPv6またはDHCPv6 PDクライアント機能が動作しているインターフェースを選択してください。本項目は終点アドレスに「dhcp」と入力したときだけ表示されます
キャンセルボタン | DS-Liteの設定を保存せずに前の画面に戻ります
適用ボタン | DS-Liteの設定を保存して前の画面に戻ります

> Note

> > すでにIPv4 over IPv6接続が設定済みの状態で「適用」ボタンをクリックすると、ランニングコンフィグ上の既存設定が消去され、新たに設定した内容で置き換えられます。

> Note

> > 始点インターフェースとしてブリッジインターフェース（brX）を指定したい場合はCLIから設定してください。

#### LW4o6

LW4o6によるIPv4接続の設定を行います。

トンネル動作モード | LW4o6を選択してください
ソフトワイヤー設定名 | 任意の設定名を入力してください。1～64文字。半角英数字とハイフン（-）、アンダースコア（_）を使用可能です
トンネル設定情報の取得方法 | dhcp（DHCPv6サーバーから取得）を選択してください。LW4o6では他の方式はサポート対象外です
メッシュモード | 同一IPv4アドレスを共有する加入者サイト間の直接通信を可能にするメッシュモードの有効・無効を選択してください
上流インターフェース | DHCPv6サーバーとの通信や本製品・事業者側ルーター（lwAFTR）間のIPv4 over IPv6トンネル構築に用いる本製品側のIPv6インターフェースを指定してください。 上流インターフェースはグローバルIPv6アドレスを持つ必要があります。また、DHCPv6またはDHCPv6 PDクライアント機能を動作させている必要があります
キャンセルボタン | LW4o6の設定を保存せずに前の画面に戻ります
適用ボタン | LW4o6の設定を保存して前の画面に戻ります

> Note

> > すでにIPv4 over IPv6接続が設定済みの状態で「適用」ボタンをクリックすると、ランニングコンフィグ上の既存設定が消去され、新たに設定した内容で置き換えられます。

> Note

> > IPv4アドレス共有の仕組み上、各サイトで使用できるTCP/UDPポートの範囲は限定されます（Well-knownポートを始めとする任意のポートを使用することはできません）。

> Note

> > LW4o6使用時は、LW4o6の上流インターフェースでのみDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にしてください。他のインターフェースでDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にする構成はサポート対象外です。

#### MAP-E

MAP-EによるIPv4接続の設定を行います。

トンネル動作モード | MAP-Eを選択してください
ソフトワイヤー設定名 | 任意の設定名を入力してください。1～64文字。半角英数字とハイフン（-）、アンダースコア（_）を使用可能です
トンネル設定情報の取得方法 | 設定取得方式を下記から選択してください。 ・dhcp（DHCPv6サーバーから取得） ・proprietary（事業者の独自方式。別途事業者名を指定） ・static（静的方式）
事業者名 | トンネル設定情報の取得方法としてproprietaryを指定した場合に、MAPルールの取得元事業者名を選択します。取得方法がproprietaryのときにだけ表示されます
アドレス解決用ホスト名 | アドレス解決用ホスト名（IPv6アドレス更新通知用ID）を入力します。アドレス解決用ホスト名を設定することにより、IPv6アドレスの更新情報がアップデートサーバーに通知されるようになります。トンネル設定情報の取得方法がproprietaryかつ特定の事業者名を選択したときだけ表示されます
MAPバージョン | 使用するMAPバージョンをdraft、rfcから選択してください（noneは未設定であることを示します）
メッシュモード | 同一IPv4アドレスを共有する加入者サイト間の直接通信を可能にするメッシュモードの有効・無効を選択してください
上流インターフェース | MAPルール配信サーバーとの通信や本製品・事業者側ルーター（BR）間のIPv4 over IPv6トンネル構築に用いる本製品側のIPv6インターフェースを指定してください。 MAPルール配信サーバーやBRとの通信にはグローバルなIPv6アドレスを用いるため、上流インターフェースはグローバルIPv6アドレスを持つ必要があります。また、設定取得方式がdhcpの場合は、DHCPv6またはDHCPv6 PDクライアント機能を動作させている必要があります
キャンセルボタン | MAP-Eの設定を保存せずに前の画面に戻ります
適用ボタン | MAP-Eの設定を保存して前の画面に戻ります

> Note

> > すでにIPv4 over IPv6接続が設定済みの状態で「適用」ボタンをクリックすると、ランニングコンフィグ上の既存設定が消去され、新たに設定した内容で置き換えられます。

> Note

> > IPv4アドレス共有の仕組み上、各サイトで使用できるTCP/UDPポートの範囲は限定されます（Well-knownポートを始めとする任意のポートを使用することはできません）。

> Note

> > 設定取得方式がdhcpの場合は、MAP-Eの上流インターフェースでのみDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にしてください。他のインターフェースでDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にする構成はサポート対象外です。

> Note

> > 設定取得方式がstaticの場合は、別途CLIからBRのアドレス（br-addressコマンド）とMAPルール（ruleコマンド（ソフトワイヤーモード））を手動登録する必要があります。

> Note

> > 上流インターフェースとしてブリッジインターフェース（brX）を指定したい場合はCLIから設定してください。

#### IPv6

IPv6トンネル（固定）によるIPv4接続の設定を行います。

表 36
トンネル動作モード | IPv6を選択してください
トンネルIPアドレス | トンネルインターフェースに設定するIPv4アドレスを入力してください
始点インターフェース | デリバリーパケットの始点IPv6アドレスを持つインターフェースを選択してください
終点アドレス | デリバリーパケットの終点（対向装置：事業者側ルーター（BR））IPv6アドレスかホスト名を入力してください
キャンセルボタン | IPv6トンネルの設定を保存せずに前の画面に戻ります
適用ボタン | IPv6トンネルの設定を保存して前の画面に戻ります

> Note

> > すでにIPv4 over IPv6接続が設定済みの状態で「適用」ボタンをクリックすると、ランニングコンフィグ上の既存設定が消去され、新たに設定した内容で置き換えられます。

## IGMP Snooping

IGMP Snoopingの設定変更を行えます。
詳細は「IPマルチキャスト」/「IGMP Snooping」をご覧ください。

インターフェース | インターフェース名が表示されます
ステータス | IGMP Snoopingの有効・無効が表示されます
ルーターポート | マルチキャストルーターポートのインターフェース名が表示されます ・S - 静的設定したルーターポート ・D - 動的学習したルーターポート
無効・有効スライドボタン | IGMP Snoopingの無効・有効を切り替えます
編集ボタン | IGMP Snoopingの設定を変更するためのインターフェース編集ダイアログが開きます

### インターフェース編集

指定したインターフェースのIGMP Snoopingの設定を変更するためのダイアログです。

IGMP Snoopingスライドボタン | 対象インターフェースにおけるIGMP Snoopingの無効・有効を切り替えます
ルーターポート | ルーターポートを手動設定したい場合は、マルチキャストルーターが接続されているスイッチポートを選択してください
キャンセルボタン | 設定を変更せずに一覧画面に戻ります
適用ボタン | 設定を変更して一覧画面に戻ります

## PPPoEパススルー

PPPoEパススルーの設定変更を行えます。
詳細は「PPP」/「PPPoEパススルー」をご覧ください。

### インスタンスの追加

PPPoEパススルーインスタンスを追加します。

インスタンス名 | PPPoEパススルーインスタンス名。64文字以内。半角英数字とハイフン（-）、アンダースコア（_）を使用可能です
クライアント側 | クライアント（端末）側インターフェースを指定してください
サーバー側 | サーバー（PPPoE AC）側インターフェースを指定してください
最大セッション数 | 対象PPPoEパススルーインスタンスが転送するPPPoEセッションの最大数を設定してください
無通信時タイムアウト（秒。0=タイムアウトしない） | 対象PPPoEパススルーインスタンスが転送するPPPoEセッションの無通信時タイムアウトを設定してください

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G