[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 mif

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / 一般設定

`> show ipv6 mif [IFNAME]`

IPv6マルチキャストインターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

    awplus# show ipv6 mif vlan2 ↓
    Interface    Mif   Owner     TTL    Remote            Uptime
                 Idx   Module           Address
    vlan2        0     PIM-SMv6    1     0.0.0.0          00:05:17

### 関連コマンド

ipv6 multicast-routing（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G