[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# application-proxy threat-protection send-summary

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# application-proxy threat-protection send-summary`

AMFアプリケーションプロキシー機能のプロキシーノードに対し、すべてのエッジノードに最新の隔離情報（ブロックしているアドレスのリスト）を送信するよう指示する。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはプロキシーノードでのみ有効。対応製品その他の詳細については、AMF応用編を参照。

### 関連コマンド

application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
clear application-proxy threat-protection（特権EXECモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy threat-protection（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G