[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip rip interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`> show ip rip interface [IFNAME]`

各インターフェースにおけるRIPの状態を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | IPインターフェース名。省略時はIPアドレス設定可能なすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show ip rip interface ↓
    lo is up, line protocol is up
      RIP is not enabled on this interface
    eth1 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIP
        Receive RIP packets
        Send RIP packets
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IP interface address:
          172.16.10.1/24
    vlan1 is down, line protocol is down
      RIP is not enabled on this interface

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ networkコマンド（RIPモード）で複数のRIPインターフェースを包含する大きなネットワークアドレスを指定した場合、たとえば「network 192.168.0.0/16」で「192.168.10.0/24」、「192.168.20.0/24」、「192.168.30.0/24」の3インターフェースを一括指定したような場合、本コマンドでは該当ネットワーク内のRIPインターフェースは表示されない。該当ネットワーク外でインターフェースのIPアドレス/マスク長とnetworkコマンド（RIPモード）の指定が一致するRIPインターフェース、および、networkコマンド（RIPモード）でインターフェース名を指定したRIPインターフェースは表示される。

### 関連コマンド

ip rip receive-packet（インターフェースモード）
ip rip send-packet（インターフェースモード）
ip rip split-horizon（インターフェースモード）
network（RIPモード）
passive-interface（RIPモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G