[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show platform port counters

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`# show platform port [IFRANGE] counters`

スイッチポートの統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 使用例

■ ポート1.0.1の統計カウンターを表示する。

    awplus# show platform port port1.0.1 counters ↓

     Switch Port Counters
    ---------------------------------------------------------------------------

    Port 1.0.1    Ethernet MAC counters:
     Combined receive/transmit packets by size (octets) counters:
      64                              2973 512 - 1023                         0
      65 - 127                          58 1024 - MaxPktSz                    0
      128 - 255                         26
      256 - 511                         17

     General Counters:
     Receive                             Transmit
      Octets                          2596 Octets                        203461
      Pkts                              25 Pkts                            3049
      CRCErrors                          0
      MulticastPkts                      4 MulticastPkts                   2984
      BroadcastPkts                     20 BroadcastPkts                     63
      FlowCtrlFrms                       0 FlowCtrlFrms                       0
      OversizePkts                       0
      Fragments                          0
      Jabbers                            0
      UpsupportOpcode                    0
      UndersizePkts                      0
                                           Collisions                         0
                                           LateCollisions                     0
                                           ExcessivCollsns                    0

     Miscellaneous Counters:
      MAC TxErr                          0
      MAC RxErr                          0
      Drop Events                        0

    ---------------------------------------------------------------------------

表 1
Combined receive/transmit packets by size (octets) countersセクション | フレームサイズ別送受信数分布
64 | 64オクテット長のフレーム送受信数
65 - 127 | 65～127オクテット長のフレーム送受信数
128 - 255 | 128～255オクテット長のフレーム送受信数
256 - 511 | 256～511オクテット長のフレーム送受信数
512 - 1023 | 512～1023オクテット長のフレーム送受信数
1024 - MaxPktSz | 1024オクテット～最大サイズのフレーム送受信数
General Countersセクション | 一般的な送受信カウンター
Receiveサブセクション | 受信トラフィックカウンターが表示される
Octets | 受信オクテット数
Pkts | 受信パケット数
CRCErrors | CRCエラーフレーム受信数
MulticastPkts | マルチキャストフレーム受信数
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム受信数
FlowCtrlFrms | 有効なPAUSEフレーム受信数
OversizePkts | オーバーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが1518オクテットより長いパケットの総数
Fragments | フラグメントフレーム受信数。不正なFCSを持ち、なおかつ、長さが64オクテットより短いフレームの総数。アライメントエラーを含む
Jabbers | ジャバーフレーム受信数。1518オクテットより長いフレームのうち、不正なFCSを持つものの総数。アライメントエラーを含む
UnsupportOpcode | 未サポートのコントロールフレーム受信数
UndersizePkts | アンダーサイズフレーム受信数。正しい形式であるが、長さが64オクテットより短いフレームの総数
Transmitサブセクション | 送信トラフィックカウンターが表示される
Octets | 送信オクテット数
Pkts | 送信パケット数
MulticastPkts | マルチキャストフレーム送信数
BroadcastPkts | ブロードキャストフレーム送信数
FlowCtrlFrms | 有効なPAUSEフレーム送信数（未サポート）
Collisions | コリジョン発生総数
LateCollisions | レートコリジョン発生数
ExcessivCollsns | コリジョン多発のため送信が中止されたフレームの数
Miscellaneous Countersセクション | その他の統計カウンター
MAC TxErr | MACエラーにより送信に失敗したフレームの数
MAC RxErr | MACエラーにより受信に失敗したフレームの数
Drop Events | 資源不足により取りこぼしたフレームの数

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

### 関連コマンド

clear port counter（特権EXECモード）
show platform port（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G