[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp-relay agent-option

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config-if)# [no] ip dhcp-relay agent-option`

対象インターフェース上で動作するDHCPリレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプション（オプションコード82）の付加と削除を有効にする。
no形式で実行した場合は、リレーエージェント情報オプションの付加と削除を無効にする。
初期設定は無効。
本機能を有効にした場合、クライアントからのDHCPパケットを転送するときに、リレーエージェント情報オプションを挿入する。また、サーバーからの戻りパケットをクライアントに転送するときは同オプションを削除する。

### 使用例

■ vlan10で動作しているDHCPリレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプションの付加と削除を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay agent-option ↓

■ vlan10で動作しているDHCPリレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプションの付加と削除を無効にする。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ip dhcp-relay agent-option ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp-relay agent-option checking（インターフェースモード）
ip dhcp-relay information policy（インターフェースモード）
ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）
service dhcp-relay（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G