[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# exit-address-family

モード: RIP IPv4アドレスファミリーモード --> RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router-af)# exit-address-family`

RIP IPv4アドレスファミリーモードからRIPモードへ移行する。

### 使用例

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf green ↓
    awplus(config-router-af)# network 192.168.30.0/24 ↓
    awplus(config-router-af)# exit-address-family ↓
    awplus(config-router)#

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。

### コマンドツリー

    address-family ipv4 (RIPモード)
        |
        +- exit-address-family（RIP IPv4アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

address-family ipv4（RIPモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G