[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# auth dynamic-vlan-creation

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth dynamic-vlan-creation [rule {deny|permit}]`

`(config-if)# no auth dynamic-vlan-creation`

対象スイッチポートでダイナミックVLANを有効にする。
no形式で実行した場合は対象スイッチポートでダイナミックVLANを無効にする。
初期設定は無効。
ダイナミックVLANが有効なポートでは、RADIUSサーバーが返してきたTunnel-Private-Group-ID属性の値をもとに、認証をパスしたSupplicantの所属VLANを動的に変更する。

### パラメーター

`rule {deny|permit}` | 対象ポートがMulti-Supplicantモードに設定されている場合（auth host-modeコマンドでmulti-supplicantを指定した場合）、2番目以降のSupplicantに対してRADIUSサーバーが返却してきたVLANが最初のSupplicantの所属VLANと異なっていた場合の動作を指定する。初期設定はdeny
| `deny` | 最初のSupplicantとVLANが異なる場合、および、VLANが割り当てられない場合は認証失敗とする
| `permit` | 最初のSupplicantとVLANが異なっていても認証成功とし、最初のSupplicantと同じVLANで通信を許可する

### 使用例

■ 対象スイッチポートでダイナミックVLANを有効にする。

    awplus(config-if)# auth dynamic-vlan-creation ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ Web認証時にダイナミックVLANを使用する場合は、仮想IPアドレス（auth-web-server ipaddress）か仮想DHCPサーバー（auth-web-server dhcp ipaddress）を設定する必要がある。
■ ローミング認証が有効化されているポートではダイナミックVLANを使用できない。
■ 対象ポートがMulti-Supplicantモードでない場合、ruleパラメーターは無効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth host-mode（インターフェースモード）
auth roaming enable（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G