[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# l2tp-profile

モード: グローバルコンフィグモード --> L2TPプロファイルモード
カテゴリー: PPP / PPPoE AC

`(config)# [no] l2tp-profile NAME`

PPPoE AC/L2TPv2 LAC機能のLAC部分で使用するL2TPプロファイルを作成し、L2TPプロファイルの設定を行うためのL2TPプロファイルモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したL2TPプロファイルを削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
L2TPプロファイルでは、接続先L2TPサーバー（LNS）のパスワード（shared-secret）と使用するL2TPバージョン（version）を指定する。

### パラメーター

`NAME` | L2TPプロファイル名

### 使用例

■ L2TPプロファイル「public」を作成する。

    awplus(config)# l2tp-profile public ↓
    awplus(config-l2tp-profile)#

■ L2TPプロファイル「public」を削除する。

    awplus(config)# no l2tp-profile public ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- l2tp-profile（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- shared-secret（L2TPプロファイルモード）
             +- version（L2TPプロファイルモード）

### 関連コマンド

l2tp profile（PPPoE ACモード）
pppoe-ac（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G