[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# mail smtpserver

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / メール送信

`(config)# mail smtpserver SERVER`

`(config)# no mail smtpserver`

メール送信時に用いる送信用メールサーバー（SMTPサーバー）を設定する。
mailコマンドでメールを送信するための必須設定の1つ。
no形式で実行した場合は、送信用メールサーバー（SMTPサーバー）の設定を削除する。

### パラメーター

`SERVER :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`
| 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のIPv4/IPv6アドレスまたはホスト名

### 使用例

■ 送信用メールサーバーとして「172.17.28.1」を指定する。

    awplus(config)# mail smtpserver 172.17.28.1 ↓

■ 送信用メールサーバーをIPアドレスではなくホスト名で指定することもできる。

    awplus(config)# mail smtpserver smtp.example.com ↓

### 注意・補足事項

■ 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）をIPアドレス（IPv4/IPv6）ではなくホスト名で指定するためには、あらかじめip name-serverコマンドでDNSサーバーの設定をしておき（初期状態では未設定）、ip domain-lookupコマンドでDNSへの問い合わせ機能を有効にしておく必要がある（初期状態で有効）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mail smtpserver（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
mail（特権EXECモード）
mail from（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver authentication（グローバルコンフィグモード）
mail smtpserver port（グローバルコンフィグモード）
show mail（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G