[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# spatial-streams

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# spatial-streams {4|8}`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no spatial-streams`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースで使用する空間ストリーム数を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は8。

### パラメーター

`4` | 4ストリーム
`8` | 8ストリーム。初期設定

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート

- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 バージョン8.0.4-1.1以降

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- spatial-streams（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G