[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# router ospf

モード: グローバルコンフィグモード --> OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config)# [no] router ospf [<1-65535>] [VRFNAME]`

OSPFルーティングプロセスを起動し、該当プロセスの設定を行うOSPFモードに移行する。
OSPFルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にOSPFモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したOSPFルーティングプロセスを停止し、OSPFのグローバル設定（OSPFモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
OSPFモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`<1-65535>` | OSPFルーティングプロセスのID。複数のプロセスを同時に使用しない場合は省略してかまわない。その場合は、デフォルトのプロセスID「0」と見なされる（「0」を明示的に指定することはできない）
`VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略した場合はグローバルVRFインスタンスと見なされる

### 使用例

■ OSPFルーティングプロセスを起動し、その設定を行うためのOSPFモードに入る。

    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)#

■ OSPFルーティングプロセスを停止する。no形式の場合はモード移動しないことに注目

    awplus(config)# no router ospf ↓
    awplus(config)#

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- router ospf（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- area authentication（OSPFモード）
             +- area default-cost（OSPFモード）
             +- area filter-list（OSPFモード）
             +- area nssa（OSPFモード）
             +- area range（OSPFモード）
             +- area stub（OSPFモード）
             +- area virtual-link（OSPFモード）
             +- compatible rfc1583（OSPFモード）
             +- default-information originate（OSPFモード）
             +- default-metric（OSPFモード）
             +- distance（OSPFモード）
             +- distribute-list（OSPFモード）
             +- enable db-summary-opt（OSPFモード）
             +- host（OSPFモード）
             +- max-concurrent-dd（OSPFモード）
             +- neighbor（OSPFモード）
             +- network（OSPFモード）
             +- ospf abr-type（OSPFモード）
             +- ospf router-id（OSPFモード）
             +- overflow database（OSPFモード）
             +- overflow database external（OSPFモード）
             +- passive-interface（OSPFモード）
             +- redistribute（OSPFモード）
             +- router-id（OSPFモード）
             +- summary-address（OSPFモード）
             +- timers spf exp（OSPFモード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G