[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# area authentication

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# area AREAID authentication [message-digest]`

`(config-router)# no area AREAID authentication`

指定したOSPFエリアで認証を行うよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したOSPFエリアで認証を行わないよう設定する。
初期設定ではどのエリアでも認証を行わない。
認証用の鍵は、ip ospf authentication-keyコマンド（簡易パスワード認証時）かip ospf message-digest-keyコマンド（MD5ダイジェスト認証時）でインターフェースごとに設定する。
なお、ip ospf authenticationコマンドでインターフェース固有の認証方式を設定することもできる。この場合は、インターフェースごとに設定した認証方式が優先される。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`message-digest` | 該当エリアの認証方式としてMD5ダイジェスト認証を使う場合に指定する。指定しなかった場合は簡易パスワード認証を行う

### 使用例

■ バックボーンエリア（エリア0）で簡易パスワード認証を行うよう設定する。

    awplus(config-router)# area 0 authentication ↓

■ バックボーンエリア（エリア0）でMD5ダイジェスト認証を行うよう設定する。

    awplus(config-router)# area 0 authentication message-digest ↓

■ バックボーンエリア（エリア0）で認証を行わないように設定する。

    awplus(config-router)# no area 0 authentication ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area authentication（OSPFモード）

### 関連コマンド

ip ospf authentication（インターフェースモード）
ip ospf authentication-key（インターフェースモード）
ip ospf message-digest-key（インターフェースモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G