[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip dhcp binding

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`# clear ip dhcp binding [vrf VRFNAME|global] {ip A.B.C.D|mac HHHH.HHHH.HHHH|all|pool NAME|range STARTADDR ENDADDR}`

DHCPサーバーのリース情報を削除する。動的割り当てされた情報のみ削除できる。静的割り当てされた情報は本コマンドでは削除できない。削除対象に静的割り当てされた情報が含まれる場合、動的割り当てされた情報のみが削除される。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。vrfパラメーター未指定時はglobalを指定したものと見なされる
`global` | グローバルVRFインスタンス
`ip A.B.C.D` | DHCPクライアントのIPv4アドレス
`mac HHHH.HHHH.HHHH` | DHCPクライアントのMACアドレス
`all` | すべてのDHCPリース情報を示す
`pool NAME` | DHCPサーバーアドレスプールの説明。 スペース文字を含む場合は、ダブルクォート文字で囲む。
`range STARTADDR ENDADDR :=` | `range A.B.C.D A.B.C.D`
| DHCPクライアントのIPv4アドレス範囲

### 関連コマンド

show ip dhcp binding（非特権EXECモード）
vrf（DHCPモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G