[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# vendor-name

モード: ソフトワイヤーモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-softwire)# vendor-name NAME`

`(config-softwire)# no vendor-name`

（MAP-E）対象ソフトワイヤー設定におけるMAPルールの取得元（MAPルールを提供する事業者名）を指定する。
no形式で実行した場合は取得元の設定を削除する。
初期状態では取得元は未設定。
methodコマンドでproprietaryを指定した場合は必ず本コマンドも設定すること。

### パラメーター

`NAME` | 事業者名。現在サポートしているのは JPNE（株式会社JPIX）、NTT-COM（NTTコミュニケーションズ）、BIGLOBE（ビッグローブ株式会社）のみ

### 使用例

■ MAPルールの取得元としてJPNE（株式会社JPIX）を指定する。

    awplus(config-softwire)# vendor-name JPNE ↓

### コマンドツリー

    softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- vendor-name（ソフトワイヤーモード）

### 関連コマンド

method（ソフトワイヤーモード）
show softwire-configuration（特権EXECモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G