[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: Passpointモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint)# [no] enable`

対象無線ネットワークでPasspointを有効にする。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    passpoint (無線ネットワークモード)
        |
        +- enable（Passpointモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G