[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# version

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-isakmp-profile)# version 1 mode {aggressive|main}`

`(config-isakmp-profile)# version 2`

`(config-isakmp-profile)# no version`

対象ISAKMPプロファイルで使用するIKEのバージョン、および、IKEv1（ISAKMP）のフェーズ1で使用するIKE交換モードを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定（本コマンド未設定時）はIKEv2。

### パラメーター

`1` | IKEv1。modeパラメーターも指定すること
`mode {aggressive|main}` | IKEv1（ISAKMP）フェーズ1で使用するIKE交換モード。次のいずれかを指定する
| `aggressive` | Aggressiveモード（ID情報が保護されない）
| `main` | Mainモード（ID情報が保護される）
`2` | IKEv2。初期設定

### 使用例

■ カスタムISAKMPプロファイルlegacyではIKEv1 Mainモードを使用するよう設定する。

    awplus(config)# crypto isakmp profile legacy ↓
    awplus(config-isakmp-profile)# version 1 mode main ↓

■ カスタムISAKMPプロファイルlegacy-aggrではIKEv1 Aggressiveモードを使用するよう設定する。

    awplus(config)# crypto isakmp profile legacy-aggr ↓
    awplus(config-isakmp-profile)# version 1 mode aggressive ↓

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- version（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G