[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# username password

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# [no] username USERNAME password [encrypted] PASSWORD`

ユーザー認証と暗号化に使用するユーザー名、パスワードを設定する。

### パラメーター

`USERNAME` | ユーザー名。最大12文字の半角英数字。先頭に数字の設定は不可。初期状態は未設定
`encrypted` | PASSWORDで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`PASSWORD` | パスワード。8～32文字の半角英数記号。初期状態は未設定

### 注意・補足事項

■ 本設定はSNMPバージョンで「v3」設定時のみ有効
■ パスワードには次の8種類以外の半角英数記号が使用可能
「"」、「$」、「&」、「'」、「*」、「:」、「<」、「>」

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- username password（APプロファイル・SNMPモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G