[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# service atmf-application-proxy

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] service atmf-application-proxy`

AMFアプリケーションプロキシーを有効にする。
no形式で実行した場合はAMFアプリケーションプロキシーを無効にする。
初期設定は無効。
AMFアプリケーションプロキシーは、AMFマスターが外部からの端末遮断要求を受け付け、配下のAMFメンバーに該当端末の遮断を指示する、AMFと外部アプリケーションの連携機能。
本機能を利用するためには、本機能に対応しているAMFネットワーク上のすべてのノードで本機能が有効化されている必要がある。また、エッジノードの端末接続ポートでは、application-proxy threat-protectionコマンドで遮断動作を有効に設定しておく必要がある。

### 注意・補足事項

■ AMFアプリケーションプロキシーはバージョンアップにともない仕様変更や機能拡張が行われているため、使用する機能によってはバージョンに関する制限がある。詳細はAMF応用編を参照。
■ AMFアプリケーションプロキシー機能の対応製品については、AMF応用編を参照。
■ VCS構成のノードではマスター切り替え後も遮断情報が維持される。ただし、システム全体が再起動した場合は消去される。
■ プロキシーノード（AMFマスター）で本機能を無効化した場合は、すべてのIPアドレスの遮断が解除される。エッジノード（AMFメンバー）で本機能を無効化した場合は、該当ノードにおけるIPアドレスの遮断だけが解除される。
■ 本機能を使用するには、プロキシーノード（AMFマスター）でWebサーバー機能（service http）を有効にしておく必要がある。プロキシーノードとしての動作をサポートしている製品のうち、AMF CloudではWebサーバー機能が初期設定で無効なため、AMF Cloudを本機能のプロキシーノードとして使用する場合は、service httpコマンドでWebサーバー機能を有効化すること。また、それ以外の製品をプロキシーノードとして使う場合も、Webサーバー機能を無効化しないように注意すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
application-proxy threat-protection send-summary（特権EXECモード）
clear application-proxy threat-protection（特権EXECモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy threat-protection（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G