[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# radius dynamic-authorization-client

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# radius dynamic-authorization-client A.B.C.D key PASSWORD [encrypted]`

`(config)# no radius dynamic-authorization-client A.B.C.D`

指定したIPアドレスからRADIUS Dynamic Authorizationメッセージ（DisconnectとChange-of-Authorization (CoA)）を受け入れるよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したIPアドレスからのDynamic Authorizationメッセージ受け入れを停止する。
初期状態では未設定。
詳細は解説編を参照。

### パラメーター

`A.B.C.D` | Dynamic Authorizationメッセージの送信元IPアドレス
`key PASSWORD` | Dynamic Authorizationメッセージの通信に使う共有パスワード
`encrypted` | `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- radius dynamic-authorization-client（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication auth-web（グローバルコンフィグモード）
aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
auth dynamic-vlan-creation（インターフェースモード）
clear radius dynamic-authorization counters（特権EXECモード）
show radius dynamic-authorization counters（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G