[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf recover guest

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf recover guest IFNAME`

AMFノードに接続されたAMFゲストノードを、AMFマスターのバックアップデータから復元（リカバリー）する。
本コマンドはメンバーでのみ有効。

### パラメーター

`IFNAME` | 復元対象のAMFゲストノードが接続されたAMFメンバーのインターフェース名。

### 使用例

■ AMFメンバーFSW241のポート1.0.1に接続されたAMFゲストノードを、AMFマスターのバックアップデータから復元する。

    FSW241> enable ↓
    FSW241# atmf recover guest port1.0.1 ↓

なお、本コマンドを実行すると、自動でAMFゲストノードが再起動される。

### 関連コマンド

atmf recover（特権EXECモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G