[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# update-interval

モード: DDNSアップデートメソッドモード
カテゴリー: IP付加機能 / ダイナミックDNSクライアント

`(config-ddns-update-method)# update-interval <1-64800>`

`(config-ddns-update-method)# no update-interval`

対象ダイナミックDNS（DDNS）サービスにおける定期更新を有効にし、更新間隔を設定する。
no形式で実行した場合は定期更新を無効にする。
初期設定は無効（定期更新を行わない）。

### パラメーター

`<1-64800>` | 更新間隔（分）

### 使用例

■ 対象DDNSサービスにおいて、1日（1440分）ごとに定期更新を行うよう設定する。

    awplus(config-ddns-update-method)# update-interval 1440 ↓

■ 対象DDNSサービスにおいて、定期更新を無効にする。

    awplus(config-ddns-update-method)# no update-interval ↓

### コマンドツリー

    ddns-update-method (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- update-interval（DDNSアップデートメソッドモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G