[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim rp-address

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim rp-address A.B.C.D`

（PIM-SM）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント（RP）を静的に設定する。
no形式で実行した場合は静的設定したRPの情報を削除する。
本製品では、複数のRPを静的に設定することが可能。また、静的RPとブートストラップメカニズムによる動的RPを併用してもよい。
RP設定に関する仕様は以下のとおり。

- 同一のグループ範囲に対して、ブートストラップルーター（BSR）から動的に学習したRPと静的設定したRPの両方が存在している場合、BSRから学習した動的RPのほうが優先的に使用される。動的RPが複数存在している場合は、通常どおりRP優先度とハッシュ関数によって実際に使用するRPが決定される。
- 同一のグループ範囲に対して、静的RPが複数存在している場合は、もっとも大きいIPアドレスを持つものが使用される。
- 本製品では、静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に該当RPが担当するグループ範囲を指定することはできない。つねに224.0.0.0/4（すべてのマルチキャストグループアドレス）を指定したものと見なされる。

### パラメーター

`A.B.C.D` | ランデブーポイント（RP）のIPアドレス。すでに静的設定済みのアドレスを指定した場合は、既存設定を上書き変更するので注意

### 使用例

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。
■ PIM-SMのランデブーポイント（RP）として、192.168.10.1を使用するよう静的に設定する。RPとして動作させるルーター（ここでは192.168.10.1）を含め、すべてのルーターに同じ設定をすること。

    awplus(config)# ip pim rp-address 192.168.10.1 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G