[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor default-originate

モード: BGP IPv6アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router-af)# neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} default-originate [route-map NAME]`

`(config-router-af)# no neighbor {X:X::X:X|GROUPNAME} default-originate`

（IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対してデフォルト経路（0.0.0.0/0）を通知するよう設定する。
no形式で実行した場合は、デフォルト経路を通知しないよう設定する。
初期設定ではデフォルト経路を通知しない。

### パラメーター

`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`route-map NAME` | ルートマップ名。本オプションを指定している場合、指定したルートマップでpermitされた経路がBGP経路表に登録されているときだけ、該当ピアにデフォルト経路を通知する。本オプションを指定していない場合は、無条件にデフォルト経路を通知する

### 使用例

■ BGPピア2001:db8:2222:10::5にデフォルト経路を通知するよう設定する。

    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::5 default-originate ↓

■ BGP経路表に「2001:db8:abcd::/48」が登録されているときだけ、BGPピア2001:db8:2222:10::7にデフォルト経路を通知するよう設定する。

    awplus(config)# ipv6 access-list standard defbase permit 2001:db8:abcd::/48 exact-match ↓
    awplus(config)# route-map defcond permit 10 ↓
    awplus(config-route-map)# match ip address defbase ↓
    awplus(config-route-map)# exit ↓
    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::7 default-originate route-map defcond ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGP IPv6アドレスファミリーモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    address-family ipv6 (BGPモード)
        |
        +- neighbor default-originate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors advertised-routes（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G