[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# pac-file proxy-address

モード: URLオフロードモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config-url-offload)# pac-file proxy-address ADDRESS`

`(config-url-offload)# no pac-file proxy-address`

URLオフロード用のプロキシー自動構成ファイル（PACファイル）に埋め込むプロキシーサーバーアドレス（アドレス/ホスト名＋ポート番号）を指定する。
no形式で実行した場合はプロキシーサーバーアドレスの設定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`ADDRESS` | プロキシーサーバーのアドレス。「アドレス:ポート」または「ホスト名:ポート」の形式（推奨はアドレス：ポート）。指定したプロキシーアドレスは、PACファイルテンプレート内の `%%PROXY_ADDRESS%%` を置き換える

### 使用例

■ プロキシーサーバーアドレスとして「10.10.10.10:8080」を指定する。

    awplus(config-url-offload)# pac-file proxy-address 10.10.10.10:8080 ↓

■ プロキシーサーバーアドレスを未設定に戻す。

    awplus(config-url-offload)# no pac-file proxy-address ↓

### コマンドツリー

    url-offload (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- pac-file proxy-address（URLオフロードモード）

### 関連コマンド

pac-file http-server port（URLオフロードモード）
pac-file template（URLオフロードモード）
show url-offload pac-file（特権EXECモード）
show url-offload pac-file template（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G