[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# bridge

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# bridge <0-255>`

`(config-wireless-network)# no bridge`

対象無線ネットワーク（VAP）を所属させるブリッジを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は未設定（どのブリッジにも所属しない）。

### パラメーター

`<0-255>` | ソフトウェアブリッジ番号。0を指定した場合、対象無線ネットワーク（VAP）は、デフォルトで存在するVLAN対応ブリッジ「br0」上において、vlanコマンド（無線ネットワークモード）で指定したVLANの所属となる

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで1～255を指定する場合はあらかじめAP側で同じ番号のソフトウェアブリッジを作成しておく必要がある。
■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- bridge（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）
vlan（無線ネットワークモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G