[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 rip metric-offset

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-if)# ipv6 rip metric-offset <1-16>`

`(config-if)# no ipv6 rip metric-offset`

対象インターフェースでRIPngパケットを送受信するときに、指定値の分だけメトリックを大きくするよう設定する。
no形式で実行した場合はメトリック加算の設定を削除する。

### パラメーター

`<1-16>` | メトリックに加算する値

### 使用例

■ vlan10でRIPngメトリックに2を加算するよう設定する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 rip metric-offset 2 ↓

■ vlan10におけるRIPngメトリックの加算設定を削除する。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ipv6 rip metric-offset ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 rip metric-offset（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 router rip（インターフェースモード）
show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）
show ipv6 rip（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G