[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# rd

モード: VRFモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config-vrf)# rd {ASN:N|IPADDRESS:N}`

VRFインスタンスの識別子（RD = Route Distinguisher）を作成する。
RDは、AS番号またはIPアドレスと任意の数値の組み合わせで構成される。
VRFインスタンス上でBGPを使用する場合はRDの設定が必須。

### パラメーター

`ASN:N` | ASN（AS番号）は1～65535。Nは1～4294967295の任意の数
`IPADDRESS:N` | IPADDRESSはA.B.C.D形式のIPアドレス。Nは1～65535の任意の数

### 使用例

    awplus(config)# ip vrf red ↓
    awplus(config-vrf)# rd 100:2 ↓

### 注意・補足事項

■ no形式がないのでRDを削除する場合には、対応するVRFインスタンスを削除する。

### コマンドツリー

    ip vrf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- rd（VRFモード）

### 関連コマンド

address-family ipv4（BGPモード）
show ip vrf（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G