[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show interface switchport

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`> show interface switchport`

スイッチポートのVLAN関連情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show interface switchport ↓
     Interface name         : port1.0.1
     Switchport mode        : access
     Ingress filter          : enable
     Acceptable frame types  : all
     Default Vlan            : 10
     Configured Vlans         :    10

     Interface name         : port1.0.2
     Switchport mode        : access
     Ingress filter          : enable
     Acceptable frame types  : all
     Default Vlan            : 10
     Configured Vlans         :    10

     Interface name         : port1.0.3
     Switchport mode        : trunk
     Ingress filter          : enable
     Acceptable frame types  : all
     Default Vlan            : 1
     Configured Vlans         :     1   10   20   30

     Interface name         : port1.0.4
     Switchport mode        : trunk
     Ingress filter          : enable
     Acceptable frame types  : vlan-tagged only
     Default Vlan            : None
     Configured Vlans         :    10   20   30

表 1
Interface name | スイッチポートのインターフェース名
Switchport mode | VLANタグ設定。access（タグなし）、trunk（タグ付き）のいずれか
Ingress filter | イングレスフィルタリングの有効・無効
Acceptable frame types | 受信可能なフレームタイプ。all（VLANタグの有無にかかわらずすべてのフレームを受信）、vlan-tagged only（VLANタグの付いたフレームのみ受信）のいずれか。タグ付きフレームのみ受信するよう設定されている（ネイティブVLANなしに設定されている）タグ付きポート（トランクポート）はvlan-tagged onlyになる。それ以外のポートはall
Default Vlan | 該当スイッチポート本来のタグなしVLAN（PVID = Port VLAN ID）。タグなしポートの場合は、switchport access vlanコマンドで指定したVLAN。タグ付きポートの場合は、switchport trunk native vlanコマンドで指定したネイティブVLAN。いずれも未指定時はvlan1となる。タグ付きポートにおいて、タグ付きパケットのみ受信するよう設定されている場合（ネイティブVLANなしに設定されている場合）はNoneと表示される
Configured Vlans | 該当スイッチポートが所属しているVLANの一覧

### 関連コマンド

switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport trunk allowed vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G