[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan

モード: RADIUSサーバー・ユーザーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSサーバー

`(config-radsrv-group)# [no] vlan VLANID`

対象ユーザーグループに割り当てるVLANの情報を設定する。
no形式で実行した場合は対象ユーザーグループに割り当てるVLANの情報を削除する。
VLAN情報が設定されているグループのユーザーに対しては、認証成功時に以下のRADIUS属性が送信される。

属性名 | 値
Tunnel-Type | 固定値 VLAN (13)
Tunnel-Medium-Type | 固定値 IEEE-802 (6)
Tunnel-Private-Group-Id | 本コマンドで指定したVLAN IDまたはVLAN名

### パラメーター

`VLANID` | ダイナミックVLAN機能で用いられるVLAN識別用文字列（VLAN IDまたはVLAN名）。最大64文字。使用可能な文字は半角英数字と記号（! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~）。大文字小文字を区別する。本製品でダイナミックVLANを使用するときは、vlanコマンド（VLANモード）で指定したVLAN IDか同コマンドのnameパラメーターで指定したVLAN名を指定する。この文字列は、RADIUS属性「Tunnel-Private-Group-ID」の値として返される

### コマンドツリー

    group (RADIUSサーバーモード)
        |
        +- vlan（RADIUSサーバー・ユーザーグループモード）

### 関連コマンド

show radius local-server group（非特権EXECモード）
show radius local-server user（非特権EXECモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G